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[bookmark: _GoBack]互联互通共享技术规范
[bookmark: _Toc2093115722]一、数据互通规范
1　 [bookmark: _Toc18170][bookmark: _Toc765134990]范围
本规范规定了上海市粮食和物资储备局省级管理平台（以下简称省级平台）与区级储备粮业务管理平台（以下简称区级平台）数据互通共享的总体架构、传输技术要求、接口数据安全要求、接口规范要求等。
本规范适用于省级平台与区粮食行政管理部门、区购销公司、粮库业务管理数据互通共享的设计、建设、运维等。
上海良友（集团）有限公司平台对接参照执行。
2　 [bookmark: _Toc24433][bookmark: _Toc42564020]规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
LS/T 1701-2004 粮食信息分类与编码 粮食企业分类与代码
LS/T 1705-2017 粮食信息分类与编码 粮食设施分类与代码
LS/T 1714-2018 粮油仓储设施标识编码规则
LS/T 1805-2016 粮食数据采集技术规范 政策性粮食收购
LS/T 1804-2016 粮食出入库业务信息系统技术规范
LS/T 1703-2017 粮食信息分类与编码粮食及加工产品分类与代码
LS/T 1713-2015 库存粮食识别代码
LS/T 1704.1-2004 粮食信息分类与编码粮食检验第1部分：指标分类与代码
3　 [bookmark: _Toc14022][bookmark: _Toc1926213283]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1　 [bookmark: _Toc27054178]指令通道
区级平台提供指令受控接口，供省级平台调用。指令包含两种类型：心跳监测指令、数据上传指令。区级平台收到指令之后对指令进行解析并按照指令要求反馈信息。
3.2　 [bookmark: _Toc27054179]身份签名
区级平台通过RSA的私钥对行政区划代码和当天日期进行签名，省级平台根据该签名验证用户身份。
3.3　 [bookmark: _Toc27054180]数据摘要
通过MD5算法对上传的业务数据进行加密，生成数据摘要。
3.4　 [bookmark: _Toc27054181]区级平台公钥和私钥
区级平台通过RSA算法生成一对密钥即：私钥和公钥。
4　 [bookmark: _Toc11275][bookmark: _Toc1758959094]总体架构
4.1　 [bookmark: _Toc27982711][bookmark: _Toc27054183]应用架构
省级平台数据交换共享平台（简称：交换平台），依托互联网建设，是省级平台和区级平台进行数据资源共享交换的枢纽，区级平台根据数据对接互联网，并实现从互联网到互联网流转。交换平台的应用架构设计如下。

[image: ]
图4-1 应用架构示意图
省级平台与区级平台数据的互通共享包含一个指令通道、一个数据上传通道和一个数据共享通道。省级平台通过指令通道向区级平台下发数据上传指令和心跳监测指令，通知区级平台向省级平台上传数据，并监测区级平台的在线状态和运行情况；区级平台通过数据上传通道向省级平台上传数据。
区级平台的数据通过互联网区的数据交换共享平台同省级平台进行互通共享。
4.2　 [bookmark: _Toc27054184][bookmark: _Toc27982712]部署架构
省级平台数据交换共享平台部署在互联网上，并向部署在互联网区级平台提供服务，单个网区上的部署架构图如下所示：
[image: ]
图4-2 部署架构图
省级平台数据交换共享平台包括数据接入服务器、数据共享服务器和签名验签服务器。
数据接入服务器提供标准服务接口，实现区级平台结构化数据和非结构化数据的接入。数据接入服务器同时提供指令发送服务，通过向区级平台发送数据上传指令，通知区级平台上传数据，通过发送心跳指令，实时监测区级平台在线状态和运行情况。
数据共享服务器负责与区级平台数据服务器交互，用于省级平台向区级平台共享数据。
签名验签服务器负责进行身份及权限验证，并提供数据传输签名和加密措施。
5　 [bookmark: _Toc539][bookmark: _Toc1612474746]传输技术要求
5.1　 [bookmark: _Toc27054186][bookmark: _Toc27982714]指令通道
区级平台提供指令受控接口，供省级平台调用。指令受控接口包含两种类型，一种是心跳监测指令，一种是数据上传指令。区级平台收到指令之后对指令进行解析并按照指令要求反馈信息。
5.1.1　 通信机制
省级平台通过下发指令的方式控制区级平台上传数据，下发指令的通信机制如下图所示：
[image: ]
图5-1 指令通道的处理流程图
具体的处理流程如下：
1）区级平台在网区内规划网络，并提供指令受控接口供省级平台调用；
2）省级平台制定指令，通过调用区级平台上发布的指令受控接口将指令下达给区级平台；
3）区级平台接收指令，按照指令接口规范解析指令，并反馈指令解析结果；
4）区级平台按照指令的要求上传数据；
5）省级平台对指令反馈结果和上传数据情况进行分析和监控。
5.1.2　 指令接口规范
指令接口是由区级平台作为数据服务的发布方，提供数据受控接口；省级平台下发指令时调用此受控接口向区级平台下发指令。具体请求参数、指令内容、反馈参数规范下面具体说明。
1）区级平台的指令受控接口基于HTTP协议，采用POST方式。
2）所有的请求和响应数据编码皆为UTF-8格式。
5.1.2.1　 [bookmark: _Toc513039881][bookmark: _Toc532826998]指令下发参数说明
省级平台向区级平台下发指令的参数，供区级平台使用。区级平台通过解析对应的参数数据获取指令下发的内容。
表5-1 指令接口下发参数表
	序号
	报文名称
	英文名称
	是否可空
	数据类型
	说明

	1
	指令ID
	orderid
	否
	String(32)
	唯一性

	2
	指令类型
	type
	否
	String(1)
	0：心跳指令
1：数据指令

	3
	指令内容
	data
	是
	String(512)
	见指令内容规范


如果指令类型是心跳指令，则指令内容data为空；如果指令类型是数据指令，则按照如下数据指令内容规范指定下发内容。
数据指令内容规范：
表5-2 指令接口数据指令内容参数表
	序号
	报文名称
	英文名称
	是否可空
	数据类型
	说明

	1
	接口编号
	content
	否
	String(500)
	接口编号组合，中间用英文分号隔开

	2
	开始时间
	starttime
	是
	String(19)
	yyyy-MM-dd HH:mm:ss

	3
	结束时间
	endtime
	是
	String(19)
	yyyy-MM-dd HH:mm:ss

	4
	备注
	remark
	是
	String(64)
	


说明：
1）上传的数据范围是指在时间区间（开始时间：starttime和结束时间：endtime，如指令中无starttime和endtime指平台中所有时间区间）内发生变更（包括增加、修改、删除）的数据。
2）content为接口的地址信息组合，中间以英文分号隔开。例如下发指令为出入库信息和粮情信息，则content为“1201;1303”。具体接口编号见表7-1 区级平台向省级平台上传数据接口整体编码。
3）指令开始时间之前的数据，如果在之前的指令上传过程中上传失败，可以在此次继续上传。
4）省级平台原则上每天网络闲时下发数据指令，也会不定时下发数据指令，确保区级平台的数据能够全部上传到区级平台。
5）省级平台会每隔2分钟调用每个区级平台的心跳监测接口，判断区级平台是否在线，并对在线情况进行监测记录。
数据指令示例：(上传2020年8月14日发生数据变化的出入库数据和粮情数据)
{
"orderid":"adjgkd86ndksngkse9hf9urbvao2rs23",
"type":"1",
"data":{
"content":"1201;1303",
"starttime":"2020-08-13 00:00:00",
"endtime":"2020-08-14 00:00:00",
"remark":"2020年8月14日定时上传"
}
}
心跳指令示例：
{
"orderid":"adjgkd86ndksngkse9hf9urbvao2rs53",
"type":"0",
"data":{
}
}
5.1.2.2　 区级平台反馈参数规范
表5-3 指令接口返回参数表
	序号
	报文名称
	英文名称
	是否可空
	数据类型
	说明

	1
	反馈码
	code
	否
	String(6)
	参照第3.4节消息状态码规范

	2
	返回信息
	result
	否
	String(32)
	


说明：
1）code指的是区级平台的反馈状态码，区级平台按照状态码规范对状态码进行反馈，省级平台按照状态码规范对区级平台反馈的状态进行解析。
2）区级平台收到指令之后需要即时对指令进行反馈，超过1分钟之后省级平台将判定指令执行失败。
区级平台解析指令成功示例：
{
"code":"200",
"result":"指令解析成功"
}
区级平台解析指令失败示例：
{
"code":"500",
"result":"指令解析失败"
}
5.2　 [bookmark: _Toc27982715][bookmark: _Toc27054187]数据上传通道
数据上传通道用于区级平台向省级平台上传数据，为了均衡负载和提升线路利用率，通过轮询或成批量轮询的方式由省级平台下发指令通知区级平台上传数据，区级平台按照指令上传指定数据内容。


5.2.1　 通信机制
数据上传采用服务接口的方式，省级平台作为服务接口的发布方，对外提供数据接口服务；区级平台作为服务接口的调用方，调用省级平台发布的数据接口，完成向省级平台的数据上传。通信过程如下图所示：
[image: ]
图5-2数据上传通道处理流程
具体的处理流程如下：
1）区级平台按照指令要求组织待上传数据；
2）对待上传的数据进行加密并签名；
3）区级平台调用省级平台发布的数据上传服务接口上传数据；
4）省级平台对接口调用进行身份认证、数据校验、数据处理。如处理失败，则本次上传数据结束，并给区级平台反馈失败信息；如果处理成功，则反馈处理成功；
5）区级平台判断返回的处理结果，如果处理成功将对应数据的标志位标记为已上传，本次上传数据流程结束，如果处理失败，则将错误信息记录并进行排查处理，并等待下一次上传。
5.2.2　 时钟同步
区级平台所有涉及业务时间的服务器，应与北京时间保持同步。

5.2.3　 上传数据接口规范
上传接口是由省级平台作为数据服务的发布方，提供数据接口；区级平台按照数据规范要求调用数据接口上传数据。
1）省级平台的数据接口基于HTTP协议，区级平台上传数据采用POST方式。
2）所有的请求和响应数据编码皆为UTF-8格式。
5.2.3.1　 区级平台请求参数规范
区级平台在上传数据时，需按照下表所示请求参数规范组织数据。省级平台解析区级平台上传的数据。如果未按照下表规范上传数据，区级平台将不解析处理上传的数据。
表5-4 数据上传接口请求参数表
	序号
	报文名称
	英文名称
	是否可空
	数据类型
	说明

	1
	报文标识
	id
	否
	String(32)
	唯一标识符

	2
	身份ID
	uid
	否
	String(6)
	用户身份ID（省级的行政区划代码）

	3
	指令ID
	orderid
	否
	String(32)
	上传数据对应的指令ID

	4
	身份签名
	access_token
	否
	String
	身份签名

	5
	数据总条数
	datalength
	是
	Integer
	指令要求的数据的总条数

	6
	数据主体
	data
	否
	String
	JSON数组格式

	7
	数据摘要
	digst
	否
	String
	data的MD5码


行政区划代码说明：
310000(上海市);310100(市辖区);310112(闵行区);310113(宝山区);310114(嘉定区);310115(浦东新区);310116(金山区);310117(松江区);310118(青浦区);310120(奉贤区);310151(崇明区)。
说明：
1）指令ID需要和省级平台下发的数据指令一致，省级平台会对区级平台的指令执行情况进行分析展示。
2）区级平台必须依照数据指令要求上传规定时间范围内新增、修改、删除的数据，已成功上传至区级平台的数据不得重复上传。在上传数据时，通过接口中“操作标识”来标明该数据是新增、修改、删除的类别。其中i标识代表新增的数据，u标识代表更新的数据，d标识代表删除的数据。
3）数据主体data有数据最大条数限制，单次上传数据量最大为100条。
4）数据总条数是指令要求上传的数据总条数，而不是此次上传的数据条数。
5）数据主体data为JSON数组格式，单条数据也要以JSON数组格式处理。
6）区级平台通过RSA的私钥对行政区划代码和当天日期进行签名。身份认证信息格式access_token为“地区行政区划代码_当天日期”，其中地区行政区划代码共6位，当天日期共10位，格式为“yyyy-MM-dd”。例如金山区2020年8月14日上传数据时access_token为对“310116_2020-08-14”进行签名算法后获得。
7）区级平台上传数据时要对数据主体data的值通过区级平台的公钥进行数据加密。
数据上传示例：
{
"id":"2n5asdfnaiugb20482g8e9rhf938gh39",
"uid":"340000",
"orderid":"adjgkd86ndksngkse9hf9urbvao2rs23",
"access_token":"G1pC4K5QEs8P4PQWN+LJJ5spZN+fFBeNvswKljf9EHrDnzUvYd3nHuZB+3zuFMRC65PWWcFHChE5EiDNALlBuAVK2v6L+z8SFzgiS71sbkV9i85DRJoI2jd0xsLXvUlsdKjlTB5rMYQKj08gYVlDBpTrq4r1DdrPawR+DoB+5Yo=",
"datalength":"131243",
"data":[{
"ywdh":"20200814001001000001",
		"ywlx":"1",
		"ywrq":"2020-08-14 14:24:00",
		......
	}],
	"digst":"2AB32D9217D463492651EFD35C9801A5"
}
5.2.3.2　 省级平台反馈参数规范
表5-5 数据上传接口返回参数表
	序号
	报文名称
	英文名称
	数据类型
	说明

	1
	反馈码
	code
	String(6)
	参照第3.4节消息状态码规范

	2
	反馈信息
	result
	String(32)
	


说明：
1）code指的是区级平台的反馈状态码，区级平台按照消息状态码规范对状态码进行反馈，省级平台按照状态码规范对区级平台反馈的状态进行解析。
2）result指的是省级平台对区级平台指令的数据处理结果。
3）省级平台对数据进行校验后即时反馈处理结果。
省级平台处理数据成功示例：
{
"code":"200",
"result":"数据处理成功"
}
省级平台处理数据失败示例：
{
"code":"500",
"result":"数据处理失败"
}
5.3　 [bookmark: _Toc27982716][bookmark: _Toc27054188]数据共享通道
5.3.1　 通信机制
数据共享采用服务接口的方式，省级平台作为服务接口的发布方，对外提供共享数据接口服务；区级平台作为服务接口的调用方，调用省级平台发布的数据接口，完成省级平台的数据下载。
5.3.2　 共享数据接口规范
5.3.2.1　 区级平台请求参数规范
表5-6 数据共享接口请求参数表
	序号
	中文名称
	英文名称
	是否可空
	数据类型
	说明

	1
	用户id
	userid
	否
	String
	6位行政区划代码

	2
	签名
	access_token
	否
	String
	

	3
	查询数据起始位置
	pointer
	否
	Integer
	表示获取数据的开始位置。


说明：
1）区级平台下载省级平台数据的时候，需要通过区级平台自己的私钥对6位行政区划+“_”+当天日期（yyyy-MM-dd）进行签名。
2）区级平台第一次请求数据的时候，设置请求参数pointer值为0。
3）省级平台收到区级平台数据请求之后，设定查询数据的起始位置为pointer值。
4）如果数据量较大，省级平台不会一次全部返回所有数据，而是返回指定条数（默认1000，可配置）数据。在反馈参数中nextpointer值等于本次查询数据中最大的pointer值。
5）省级平台根据区级平台申请时生成的公钥对业务数据进行加密。并返回给区级平台。
6）区级平台接收到数据之后，需要根据在省级平台申请到的私钥对数据进行解密，解密之后方能得到下载的真实数据，并对数据做持久化处理。然后用相同的请求参数请求同一个接口，并设置请求参数pointer= nextpointer，获取后续数据。同时，区级平台对nextpointer也要做持久化处理。
7）步骤3、4、5根据数据量多次循环执行。
8）如果返回的参数中isTransmitComplete值为1，此时数据已经全部传输完毕。
9）省级平台数据会持续更新，如区级平台要获取省级平台更新的数据，则设置pointer值为最后一次获取的nextpointer值并请求省级平台接口。
区级平台请求参数示例：
{
"userid":"150000",
"access_token":"G1pC4K5QEs8P4PQWN+LJJ5spZN+fFBeNvswKljf9EHrDnzUvYd3nHuZB+3zuFMRC65PWWcFHChE5EiDNALlBuAVK2v6L+z8SFzgiS71sbkV9i85DRJoI2jd0xsLXvUlsdKjlTB5rMYQKj08gYVlDBpTrq4r1DdrPawR+DoB+5Yo=",
"pointer":-1
}
5.3.2.2　 省级平台反馈参数规范
表5-7 数据共享接口反馈参数表
	序号
	中文名称
	英文名称
	是否可空
	数据类型
	说明

	1
	结果返回码
	retcode
	否
	String
	参考第3.4节消息状态码规范

	2
	结果返回信息
	retMsg
	否
	String
	

	3
	下次获取数据的起始位置
	nextpointer
	否
	String
	

	4
	数据是否传输完毕
	isTransmitComplete
	否
	String
	0：未传输完成
1：传输完成

	5
	业务数据
	data
	是
	String
	data中存放查询的业务数据，数据格式为json数组格式。


省级平台成功反馈参数示例：
{
"retcode":"200",
"retMsg":"成功",
"nextpointer":"100",
"isTransmitComplete":"0",
"data":[{
	"ywdh":"20200814001001000001",
	"ywlx":"1",
	......
}]
}
省级平台异常反馈参数示例：
{
"retcode":"500",
"retMsg":"请求失败",
"nextpointer":"",
"isTransmitComplete":"",
"data":[]
}
5.4　 [bookmark: _Toc27054189][bookmark: _Toc27982717]消息状态码规范
省级平台提供的数据上传接口、数据共享接口，以及区级平台提供的心跳接口、指令接口的状态码应一致，分为系统级的状态码和服务级的状态码。其中系统级的状态码以HTTP的标准规范接口为准；服务级的状态码以此规范中规定的状态码为准。
表5-8 消息状态码表
	规范编码
	错误信息

	200
	请求成功

	500
	请求失败

	40101
	请求接口地址错误

	40102
	数据验签失败

	40103
	数据解密失败

	40104
	数据类型转换错误

	40105
	数据条数超过最大限制

	40106
	数据摘要比对失败

	40201
	请求参数错误

	40202
	上传的数据字段与实际接口的字段个数不一致

	40203
	请求数据缺少字段

	40204
	数据校验错误

	40301
	指令下发失败

	40401
	暂无此接口

	40402
	无权限

	40403
	信息不存在

	40500
	其他未知错误

	40501
	无权限访问该接口

	40502
	数据库信息不存在

	40503
	服务接口已下线

	40504
	访问次数超过最大限制


6　 [bookmark: _Toc10051][bookmark: _Toc603943204]接口数据安全要求
为保障省级平台和区级平台互通共享的安全性，目前设计层面上有三种安全保障机制：一是基于Ukey数据证书，二是基于非对称安全加密算法，三是国产商用密码算法，实现身份认证、数据加密、数据签名等功能，保证数据传输的安全性、完整性和抗抵赖性。当前采用基于非对称安全加密算法的方式，后续将根据安全管理需要进行调整和完善。
6.1　 [bookmark: _Toc27054191][bookmark: _Toc27982719]安全加密算法
加密算法：RSA（私钥长度为1024位）。
签名算法：RSA（与加密算法用的一套公钥和私钥）。
摘要算法：MD5。
6.2　 [bookmark: _Toc27982720][bookmark: _Toc27054192]秘钥的生成
省级平台通过RSA算法生成一对密钥（包含私钥和公钥）。
区级平台通过RSA算法生成一对密钥（包含私钥和公钥）。
6.3　 [bookmark: _Toc27054193][bookmark: _Toc27982721]接入过程中秘钥的使用
6.3.1　 区级平台数据安全设计
区级平台数据安全设计见下图，相关说明：
1）区级平台上传的数据主要包括：请求的id（32位的uuid）、省级平台下发的指令ID、区级平台的行政区划代码和需要上传的数据。
2）区级平台通过RSA的私钥对行政区划代码和当天日期进行签名。身份认证信息格式access_token为“行政区划代码_当天日期”，其中行政区划代码共6位，当天日期共10位，格式为“yyyy-MM-dd”。例如青浦区2020年8月14日上传数据时access_token为对“310118_2020-08-14”进行签名算法后获得。
3）通过省级平台发布的公钥对上传数据进行加密，并通过MD5算法对上传数据生成数据摘要，加密后的数据和数据摘要一起上传到省级平台。
[image: ]
图6-1区级平台数据安全设计
6.4　 [bookmark: _Toc27982722][bookmark: _Toc27054194]共享过程中秘钥的使用
数据接入系统提供四个接口，分别是签名、验签、加密、解密。共享系统通过调用对应的签名接口，对省级平台共享的数据进行签名，并通过调用各个区级平台的公钥对共享的数据进行加密，保证数据传输过程中的安全。
7　 [bookmark: _Toc9973][bookmark: _Toc1864664208]接口规范要求
7.1　 [bookmark: _Toc27982724][bookmark: _Toc27054196][bookmark: _Hlk12651547]数据上传接口
区级平台向省级平台上传数据接口共28个，上传数据接口整体情况见下表：
表7-1 区级平台向省级平台上传数据接口整体编码清单
	接口代码
	分类
	接口名称

	11
	基础信息类
	

	1101
	
	单位信息数据接口

	1102
	
	库区信息数据接口

	1103
	
	仓房信息数据接口

	1104
	
	货位信息数据接口

	1105
	
	油罐信息数据接口

	1106
	
	廒间信息数据接口

	1112
	
	文件信息数据接口

	12
	质检数据类
	

	1201
	
	质检报告单数据接口

	1202
	
	质检报告单明细数据接口

	13
	粮食出入库类
	

	1301
	
	粮食出库通知单数据接口

	1302
	
	粮食入库信息数据接口

	1303
	
	粮食入库检验信息接口

	1304
	
	粮食入库结算信息接口

	1306
	
	粮食出库信息数据接口

	1308
	
	粮食出库结算信息接口

	1309
	
	倒仓信息接口

	1310
	
	粮食库存接口

	1311
	
	损溢单数据接口

	1312
	
	性质转变数据接口

	14
	粮库日常管理类
	

	1401
	
	温湿度检测数据接口

	1402
	
	粮情仓房设备配置数据接口

	1403
	
	通风作业数据接口

	1404
	
	熏蒸作业数据接口

	1405
	
	害虫检测数据接口

	1406
	
	气体检测数据接口

	15
	轮换计划及合同
	

	1501
	
	轮换计划信息数据接口

	1502
	
	轮换计划明细信息数据接口

	1503
	
	合同信息数据接口


上传接口的整体说明：
1）省级平台数据中心按照数据仓库模式建设，区级平台向省级平台上传的新增、更新、删除的数据均会被完整记录并永久储存。
2）粮库涉及省级平台28个接口有新的业务数据（包括新增、更新、删除）产生时，需按照省级平台发出的指令，及时上传至省级平台，得到上传成功反馈时，区级平台要标记已上传，后续抓取不再上传。
3）区级平台要确保通过数据主键（含联合主键）与上传至省级平台的数据一一对应，不得出现区级平台上传至省级平台的数据出现不可控的情况，区级平台需通过主键上传省级平台数据。
4）省级平台每个接口中都设计有操作标志，包括i（新增数据）、u（更新数据）、d（删除数据）三种状态，区级平台向省级平台第一次上传数据时，需将操作标志设为i，区级平台需更新省级平台数据时，需将操作标志设为u，区级平台需删除省级平台数据时，需将操作标志设为d。
5）每个接口中的必填字段（包括主键“K”和必填字段“Y”），是区级平台上传数据完整准确的必要条件，否则整条数据被判定为无效数据。
6）每个接口中的最后更新时间字段是指粮库系统该条数据的最后更新时间（包括新增、修改、删除），区级平台应原样保存并上传省级平台。
7.1.1　 基础信息类
基础信息类接口包含1101、1102、1103、1104、1105、1106、1112。负责传递基础数据包括单位信息、库区信息、仓房信息、厫间信息、货位信息、文件信息。以下为基础数据类接口关系图：
[image: ]
[bookmark: _Hlk12652571]图7-1 基础信息
7.1.1.1　 单位信息数据接口
接口编号：1101
接口地址：http://	【省级平台接入地址】/service/API/UPLOAD/V3.2/1101
参考规范：《LS/T 1714-2018 粮油仓储设施标识编码规则》
接口字段内容：
表7-2 单位信息数据接口
	[bookmark: _Hlk12653623]序号
	中文名称
	字段标识
	数据类型
	主键/必填
	备注

	1 
	单位代码
	dwdm
	String(18)
	K
	引用LS/T 1714-2018的表4.1，即18位统一社会信用代码

	2 
	单位名称
	dwmc
	String(256)
	Y
	单位全称

	3 
	单位类型
	dwlx
	String(2)
	Y
	引用LS/T 1701-2004的表A.1

	4 
	注册日期
	zcrq
	String(10)
	Y
	格式：yyyy-MM-dd

	5 
	法定代表人
	fddbr
	String(100)
	Y
	

	6 
	企业联系人
	qylxr
	String(100)
	Y
	

	7 
	办公电话
	bgdh
	String(50)
	Y
	国内标准手机号码或固定电话号码，座机号格式:区号-号码

	8 
	邮政编码
	yzbm
	String(6)
	Y
	

	9 
	行政区划代码
	xzqhdm
	String(6)
	Y
	引用GB/T2260-2007年区划代码，6位阿拉伯数字组成。

	10 
	库区数
	kqs
	Integer
	Y
	

	11 
	仓房数
	cfs
	Integer
	Y
	

	12 
	油罐数
	ygs
	Integer
	Y
	

	13 
	经度
	jd
	Decimal(20,6)
	Y
	以度数表示。例如：49.500012

	14 
	纬度
	wd
	Decimal(20,6)
	Y
	以度数表示。例如：49.500012

	15 
	操作标志
	czbz
	String（1）
	Y
	i:新增数据（默认）
u:更新数据
d:删除数据

	16 
	最后更新时间
	zhgxsj
	String(19)
	Y
	该条数据最后更新时间


注(后同)：在“主键/必填”列中，“K”表示主键，“Y”表示必填，“N”表示可以为空。
7.1.1.2　 库区信息数据接口
接口编号：1102
接口地址：http://【省级平台接入地址】/service/API/UPLOAD/ V3.2/1102
参考规范：《LS/T 1714-2018 粮油仓储设施标识编码规则》
接口字段内容：

表7-3 库区信息数据接口
	[bookmark: _Hlk12655703]序号
	中文名称
	字段标识
	数据类型
	主键/必填
	备注

	1 
	库区代码
	kqbm
	String(21)
	K
	引用LS/T 1714-2018的表4.2

	2 
	单位代码
	ssdwdm
	String(18)
	Y
	关联1101接口中单位代码

	3 
	库区名称
	kqmc
	String(256)
	Y
	如果一个单位下仅有一个库区，填写单位名称
多个库区，在库区前加单位名称

	4 
	库区地址
	kqdz
	String(512)
	Y
	省（自治区、直辖市）+市（自治州、区）+县或县级市（自治县、街道）+详细地址（含门牌号）

	5 
	行政区划代码
	xzqhbm
	String(6)
	Y
	引用GB/T2260-2007年区划代码，6位阿拉伯数字组成

	6 
	库区产权
	kqcq
	String(1)
	Y
	1:自有
2:租赁
9:其他

	7 
	有效仓容
	yxcr
	Decimal(20,6)
	Y
	单位：吨

	8 
	有效罐容
	yxgr
	Decimal(20,6)
	Y
	单位：吨

	9 
	占地面积
	zdmj
	Decimal(20,6)
	Y
	指库区土地面积，单位：平方米

	10 
	仓房数
	cfs
	Integer
	Y
	

	11 
	油罐数
	ygs
	Integer
	Y
	

	12 
	库区经度
	jd
	Decimal(20,6)
	Y
	以度数表示。例如：49.500012

	13 
	库区纬度
	wd
	Decimal(20,6)
	Y
	以度数表示。例如：49.500012

	14 
	是否代储
	sfdc
	String(1)
	Y
	0：是
1：否

	15 
	操作标志
	czbz
	String（1）
	Y
	i:新增数据（默认）
u:更新数据
d:删除数据

	16 
	最后更新时间
	zhgxsj
	String(19)
	Y
	该条数据最后更新时间


7.1.1.3　 仓房信息数据接口
接口编号：1103
接口地址：http://【省级平台接入地址】/service/API/UPLOAD/ V3.2/1103
参考规范：《LS/T 1714-2018 粮油仓储设施标识编码规则》
接口字段内容： 
表7-4 仓房信息数据接口
	[bookmark: _Hlk12657124]序号
	中文名称
	字段标识
	数据类型
	主键/必填
	备注

	1 
	仓房代码
	cfbh
	String(25)
	K
	参照LS/T 1714-2018的表4.3，仓房代码由库区代码和仓房顺序码组成，仓房顺序码由3位调整为4位，对不足4位仓房顺序码，第1位补0

	2 
	仓房名称
	cfmc
	String(256)
	Y
	仓房名称前不加库区名称

	3 
	库区代码
	kqbh
	String(21)
	Y
	关联1102接口中的库区代码

	4 
	仓房类型代码
	cflxnm
	String(8)
	Y
	引用LS/T 1705-2017 粮食信息分类与编码 粮食设施分类与代码

	5 
	交付使用日期
	jfsyrq
	String(10)
	Y
	格式：yyyy-MM-dd

	6 
	墙体结构
	qtjg
	String(2)
	Y
	01：钢筋砼
02：砖混
03：钢板
04：砼
99：其他

	7 
	房顶结构
	fdjg
	String(2)
	Y
	01：钢筋砼
02：砖混
03：钢板
04：砼
99：其他

	8 
	房架结构
	fjjg
	String(2)
	Y
	01：钢筋砼
02：砖混
03：钢板
04：砼
99：其他

	9 
	地面结构
	dmjg
	String(2)
	Y
	01：钢筋砼
02：砖混
03：钢板
04：砼
99：其他

	10 
	设计仓容
	sjcr
	Decimal(20,6)
	Y
	单位：吨

	11 
	仓外长
	cwc
	Decimal(20,6)
	Y
	单位：米

	12 
	仓外宽
	cwk
	Decimal(20,6)
	Y
	单位：米

	13 
	仓外檐高
	cwyg
	Decimal(20,6)
	Y
	单位：米

	14 
	仓外顶高
	cwdg
	Decimal(20,6)
	Y
	单位：米

	15 
	筒仓外径
	cwtcwj
	Decimal(20,6
	Y
	单位：米

	16 
	仓内长
	cnc
	Decimal(20,6)
	Y
	单位：米

	17 
	仓内宽
	cnk
	Decimal(20,6)
	Y
	单位：米

	18 
	仓内檐高
	cnyg
	Decimal(20,6)
	Y
	单位：米

	19 
	仓内装粮线高
	cnzlxg
	Decimal(20,6)
	Y
	单位：米

	20 
	筒仓内径
	cntcnj
	Decimal(20,6)
	Y
	单位：米

	21 
	仓内体积
	cntj
	Decimal(20,6)
	Y
	单位：立方米

	22 
	仓门数量
	cmsl
	Integer
	Y
	

	23 
	仓房是否完好
	cfsfwh
	String(1)
	Y
	0：是
1：否
9: 其他或不确定

	24 
	能否隔热保温
	nfgrbw
	String(1)
	Y
	1：能
0：否
9: 其他或不确定

	25 
	能否散装储存
	nfszcc
	String(1)
	Y
	1：能
0：否
9: 其他或不确定

	26 
	有无防鼠防雀防虫装置及设施
	ywfsfqfczz
	String(1)
	Y
	1：有
0：无
9: 其他或不确定

	27 
	有无防火防爆防盗设施
	ywfhfbfdss
	String(1)
	Y
	1：有
0：无
9: 其他或不确定

	28 
	有无粮情检测设施
	ywlqjcss
	String(1)
	Y
	1：有
0：无
9: 其他或不确定

	29 
	有无机械通风设施
	ywjxtfss
	String(1)
	Y
	1：有
0：无
9: 其他或不确定

	30 
	能否环流熏蒸杀虫
	nfhlxzsc
	String(1)
	Y
	1：能
0：否
9: 其他或不确定

	31 
	能否富氮低氧气调储粮
	nffddyqtcl
	String(1)
	Y
	1：能
0：否
9: 其他或不确定

	32 
	能否仓外测虫
	nfcwcc
	String(1)
	Y
	1：能
0：否
9: 其他或不确定

	33 
	仓房状态
	cfzt
	String(1)
	Y
	1：完好
2：需小修
3：需大修
4：待报废
5：待拆除
6：死角仓
9：其他

	34 
	仓房存储方式
	cfccfs
	String(1)
	Y
	0：散装
1：包装

	35 
	保管员
	bgr
	String(128)
	Y
	保管人员姓名，若有多个保管员，则用“|”进行分隔

	36 
	直属库
	zskmc
	String(21)
	Y
	

	37 
	是否代储
	sfdc
	String(1)
	Y
	0：是
1：否

	38 
	仓房经度
	jd
	Decimal(20,6)
	Y
	以度数表示。例如：49.500012

	39 
	仓房纬度
	wd
	Decimal(20,6)
	Y
	以度数表示。例如：49.500012

	40 
	操作标志
	czbz
	String（1）
	Y
	i:新增数据（默认）
u:更新数据
d:删除数据

	41 
	最后更新时间
	zhgxsj
	String(19)
	Y
	该条数据最后更新时间


7.1.1.4　 油罐信息数据接口
接口编号：1105
接口地址：http://【省级平台接入地址】/service/API/UPLOAD/ V3.2/1105
参考规范：《LS/T 1714-2018 粮油仓储设施标识编码规则》
接口字段内容：
表7-5 油罐信息数据接口
	序号
	中文名称
	字段标识
	数据类型
	主键/必填
	备注

	1 
	油罐代码
	ygdm
	String(25)
	K
	参照LS/T 1714-2018的表4.3，油罐代码由库区代码和油罐顺序码组成，油罐顺序码由3位调整为4位，对不足4位油罐顺序码，第1位补0

	2 
	油罐名称
	ygmc
	String(256)
	Y
	油罐名称前不加库区名称

	3 
	库区代码
	kqdm
	String(21)
	Y
	关联1102接口中的库区代码

	4 
	罐容
	gr
	Decimal(20,6)
	Y
	单位：吨

	5 
	建造时间
	jzsj
	String(10)
	Y
	格式：yyyy-MM-dd

	6 
	油罐及附属设施是否完好
	ygjfssssfwh
	String(1)
	Y
	1：是
0：否
9:其他或不确定

	7 
	有无加热装置
	ywjrzz
	String(1)
	Y
	1：有
0：无
9:其他或不确定

	8 
	油罐类型
	yglx
	String(1)
	Y
	1：立式油罐
2：卧式油罐
3：油槽(池)
4：地下油罐
5：其他

	9 
	罐内直径
	gnzj
	Decimal(20,6)
	Y
	单位：米

	10 
	罐内高度
	gngd
	Decimal(20,6)
	Y
	单位：米

	11 
	检定方式
	jdfs
	String(1)
	Y
	1：标定
0：非标定
9:其他或不确定

	12 
	焊接方式
	hjfs
	String(1)
	Y
	1：对接
2：搭接
9:其他或不确定

	13 
	油罐状态
	ygzt
	String(1)
	Y
	1：完好
2：需小修
3：需大修
4：待报废
5：待拆除
6：长期闲置
9：其他

	14 
	操作标志
	czbz
	String（1）
	Y
	i:新增数据（默认）
u:更新数据
d:删除数据

	15 
	最后更新时间
	zhgxsj
	String(19)
	Y
	该条数据最后更新时间


7.1.1.5　 廒间信息数据接口
接口编号：1106
接口地址：http://【省级平台接入地址】/service/API/UPLOAD/1106
参考规范：《LST 1714-2018 粮油仓储设施标识编码规则》
接口字段内容：



表7-6 廒间信息数据接口
	[bookmark: _Hlk12658382]序号
	中文名称
	字段标识
	数据类型
	主键/必填
	备注

	1 
	廒间代码
	ajdh
	String(28)
	K
	参照LS/T 1714-2018的表4.4，廒间代码中仓房代码部分的变化，见1103接口仓房编码规则

	2 
	廒间名称
	ajmc
	String(256)
	Y
	

	3 
	仓房编码
	cfbh
	String(25)
	Y
	关联1103接口中仓房代码

	4 
	厫间长度
	ajcd
	Decimal(20,6)
	Y
	单位：米

	5 
	厫间宽度
	ajkd
	Decimal(20,6)
	Y
	单位：米

	6 
	厫间高度
	ajgd
	Decimal(20,6)
	Y
	单位：米

	7 
	设计仓容
	sjcr
	Decimal(20,6)
	Y
	单位：吨

	8 
	启用日期
	qyrq
	String(10)
	Y
	格式：yyyy-MM-dd

	9 
	廒间状态
	ajzt
	String(1)
	Y
	1：完好
2：需小修
3：需大修
4：待报废
5：待拆除
6：死角仓
9：其他

	10 
	操作标志
	czbz
	String（1）
	Y
	i:新增数据（默认）
u:更新数据
d:删除数据

	11 
	最后更新时间
	zhgxsj
	String(19)
	Y
	该条数据最后更新时间


7.1.1.6　 货位信息数据接口
接口编号：1104
接口地址：http://【省级平台接入地址】/service/API/UPLOAD/ V3.2/1104
参考规范：《LS/T 1714-2018 粮油仓储设施标识编码规则》
接口字段内容：
表7-7 货位信息数据接口
	[bookmark: _Hlk12658585]序号
	中文名称
	字段标识
	数据类型
	主键/必填
	备注

	1 
	货位代码
	hwbm
	String(30)
	K
	参照LS/T 1714-2018的表4.5，货位代码中仓房代码部分的变化，见1103接口仓房编码规则

	2 
	货位名称
	hwmc
	String(256)
	Y
	对于一个仓房下仅有一个货位的情况，货位名称为仓房名称+“货位”；对于一个仓房下有多个货位的情况，货位名称前添加仓房名称

	3 
	廒间代码
	ajdm
	String(28)
	Y
	关联1106接口中廒间代码

	4 
	货位启用日期
	hwqyrq
	String(10)
	Y
	格式：yyyy-MM-dd

	5 
	货位容量
	hwrl
	Decimal(20,6)
	Y
	单位：吨
默认：-1

	6 
	操作标志
	czbz
	String（1）
	Y
	i:新增数据（默认）
u:更新数据
d:删除数据

	7 
	最后更新时间
	zhgxsj
	String(19)
	Y
	该条数据最后更新时间


7.1.1.7　 文件信息数据接口
接口编号：1112
接口地址：http://【省级平台接入地址】/service/API/UPLOAD/V3.2/1112
参考规范：
接口说明：上传库区平面图（必传）和出入库业务照片和视频，后者包括每车（船）称毛重前、后，称皮重前、后照片和视频，以及结算时摄像头拍取的售粮人照片和视频。
接口字段内容：
表7-8 文件信息数据接口
	序号
	中文名称
	字段标识
	数据类型
	主键/必填
	备注

	1 
	文件名称
	wjmc
	String（37）
	K
	图片采用jpg格式，库区平面图采用库区代码.jpg的命名方式；出入库图片命名方式参考《LS/T 1805-2016 粮食数据采集技术规范 政策性粮食收购》中4.2.2.6照片数据，其中业务流水号与粮食出入库信息数据接口中的业务单号保持一致。出入库检斤视频命名方式参考出入库图片命名方式

	2 
	库区代码
	kqdm
	String(21)
	K
	关联1102接口中的库区代码。

	3 
	文件类型
	wjlx
	String(1)
	Y
	1：库区平面图
2：入库图片
3：出库图片
4：入库检斤视频
5：出库检斤视频

	4 
	文件流
	wjl
	String
	Y
	二进制文件流，编码格式为UTF-8

	5 
	操作标志
	czbz
	String（1）
	Y
	i:新增数据（默认）
u:更新数据
d:删除数据

	6 
	最后更新时间
	zhgxsj
	String(19)
	Y
	该条数据最后更新时间


7.1.2　 质检数据类
质检数据类接口包含1201、1202，负责传递业务数据包括质检报告信息、质检报告单明细信息。以下为质检数据类接口关系图：
[image: ]
图7-9 质检数据
7.1.2.1　 质检数据接口
接口编号：1201
接口地址：http://【省级平台接入地址】/service/API/UPLOAD/V3.2/1201
接口说明：
1）此表为整仓质检数据，包括但不限于春普、秋普、入仓验收及出库检验。特别注意：不包含入库逐车(船)检验数据，入库检验业务数据对接1303接口。
2）此接口通过货位代码与粮食库存数据表关联，并确保此接口的扦样时间与粮食库存数据（1310）封仓时间、出仓完成时间准确无误。
3）本接口上传的质检数据包括：一是入仓验收的检验数据，二是保管期内要每年3月末普检和9月末普检，三是出仓检验数据，四是其他检验类别的质检数据，均应及时上传。
接口字段内容：
表7-10质检数据接口
	序号
	中文名称
	字段标识
	数据类型
	主键/必填
	备注

	1 
	质检报告单号
	zjbgdbh
	String(14)
	K
	由检验类别+检验日期（yyyyMMdd）+4位顺序号组成

	2 
	货位代码
	hwbm
	String(30)
	K
	关联1104接口货位代码

	3 
	粮食品种代码
	pznm
	String(7)
	Y
	参考LS/T 1703-2017粮食信息分类与编码 粮食及加工产品分类与代码，不足7位需在末位补0

	4 
	组织内码
	zznm
	String(32)
	Y
	

	5 
	粮食等级代码
	skdjbm
	String(2)
	Y
	参考LS/T 1713-2015 库存粮食识别代码 表3

	6 
	入库日期
	rkrq
	String(10)
	Y
	格式：yyyy-MM-dd

	7 
	检验类别
	jylb
	String(2)
	Y
	01：入仓验收
02：出仓检验
03：3月末普检
04：9月末普检
05：入仓初检
06：月度检查
07：3月末库内普查
08：9月末库内普查

	8 
	检验单位
	jydw
	String(128)
	Y
	

	9 
	检验依据
	jyyj
	String(1)
	Y
	1：国标
0：其他

	10 
	指标类别
	zblb
	String(8)
	Y
	1：质量指标检验
2：储存品质检验
如果同时检验了多个，用#隔开，例如：1#2

	11 
	检验项目
	jyxm
	String(1000)
	Y
	参照：LS/T 1704.1-2004粮食信息分类与编码粮食检验

	12 
	检验结论
	jyjl
	String(1000)
	Y
	以英文逗号分隔，与检验项目顺序保持一致

	13 
	指标结果判定
	zlzbjgpd
	String(128)
	Y
	与指标类别对应：
1、质量指标填写“达标”、”不达标”
2、储存品质指标填写“宜存”、“轻度不宜存”、“重度不宜存”
注：大型货位综合检验结果需增加 “综合判定”描述，例如：达标|综合判定。多项指标时以#分隔，例如：达标|综合判定#宜存

	14 
	审核人姓名
	shrxm
	String(64)
	Y
	

	15 
	扦样时间
	qysj
	String(19)
	Y
	yyyy-MM-dd HH:mm:ss

	16 
	扦样区域
	qyqy
	String(64)
	Y
	对于一个货位扦取多人检验样品的，可采用“东1”“西2”等方式准确描述扦样区域。
对于一个货位扦取一个检验样品的，填写“/”

	17 
	扦样人姓名
	qyrxm
	String(64)
	Y
	

	18 
	样品数量
	ypsl
	Decimal(20,6)
	Y
	单位：公斤

	19 
	代表数量
	dbsl
	Decimal(20,6)
	Y
	单位：公斤

	20 
	样品等级
	ypdj
	String(2)
	Y
	参考LS/T 1713-2015 库存粮食识别代码 表3

	21 
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]是否正常存储年限
	sfzcccnx
	String(1)
	Y
	0：否
1：是

	22 
	操作标志
	czbz
	String（1）
	Y
	i:新增数据（默认）
u:更新数据
d:删除数据

	23 
	最后更新时间
	zhgxsj
	String(19)
	Y
	该条数据最后更新时间


7.1.2.2　 质检数据明细接口
接口编号：1202
接口地址：http://【省级平台接入地址】/service/API/UPLOAD/V3.2/1202
接口说明：
表7-11质检数据明细接口
	序号
	中文名称
	字段标识
	数据类型
	主键/必填
	备注

	1 
	组织内码
	zznm
	String(32)
	Y
	

	2 
	质检报告单内码
	zjbgdnm
	String(32)
	Y
	

	3 
	质检报告单明细内码
	zjbgmxnm
	String(32)
	Y
	

	4 
	检验项目内码
	jyxmnm
	String(32)
	Y
	参照：LS/T 1704.1-2004粮食信息分类与编码粮食检验

	5 
	检验标准
	jybz
	String(64)
	Y
	

	6 
	检验结论
	jyjl
	String(512)
	Y
	以英文逗号分隔，与检验项目顺序保持一致

	7 
	备注
	bz
	String(1024)
	Y
	


7.1.3　 粮库出入库类
粮食出入库类接口包含1301、1302、1303、1304、1306、1308、1309、1310、1311、1312，负责传递业务数据包括粮食出库通知单信息、粮食入库单信息、粮食入库检验单信息、粮食入库结算单信息、粮食出库单信息、粮食倒仓单信息、粮食库存单信息、损溢单信息、性质转变单信息。以下为粮食出入库类接口关系图：
[image: ]
图7-12 粮库出入库信息
7.1.3.1　 粮食出库通知单数据接口
接口编号：1301
接口地址：http://【市平台接入地址】/service/API/UPLOAD/ V3.2/1301
参考规范：《LS/T 1804-2016 粮食出入库业务信息系统技术规范》
是否核心接口：是
接口字段内容：
表7-13   粮食出库通知单信息数据接口
	序号
	中文名称
	字段标识
	数据类型
	主键/必填
	备注

	[bookmark: _Hlk25088293]1
	组织内码
	zznm
	String(32)
	Y
	

	2
	通知单编号
	tzdbh
	String(32)
	Y
	

	3
	通知单内码
	tzdnm
	String(32)
	Y
	

	4
	客户名称
	khmc
	String(64)
	Y
	

	5
	客户内码
	khnm
	String(32)
	Y
	

	6
	品种内码
	wlnm
	String(32)
	Y
	

	7
	品种名称
	wlmc
	String(32)
	Y
	

	8
	品种编号
	wlbh
	String(32)
	N
	

	9
	品种等级内码
	wldjnm
	String(32)
	Y
	

	10
	仓房编号
	cfbh
	String(32)
	Y
	

	11
	仓房内码
	cfnm
	String(32)
	Y
	

	12
	货位编号
	hwbh
	String(32)
	Y
	

	13
	货位内码
	hwnm
	String(32)
	Y
	

	14
	通知单数量
	tzdsl
	Number(20,6)
	Y
	公斤

	15
	业务日期
	ywrq
	String(8)
	Y
	yyyyMMdd

	16
	通知单状态
	tzdZt
	String(1)
	N
	0:新增,
1:执行中,
2:已完成,
3:已中止,
4:审批中,
5:审批未通过

	17
	操作标志
	czbz
	String（1）
	Y
	i:新增数据（默认）
u:更新数据
d:删除数据

	18
	最后更新时间
	zhgxsj
	String(19)
	Y
	该条数据最后更新时间



7.1.3.2　 粮食入库信息数据接口
接口编号：1302
接口地址：http://【省级平台接入地址】/service/API/UPLOAD/ V3.2/1302
参考规范：《LS/T 1804-2016 粮食出入库业务信息系统技术规范》
接口字段内容：
表7-14   粮食入库信息数据接口
	[bookmark: _Hlk12660507]序号
	中文名称
	字段标识
	数据类型
	主键/必填
	备注

	1 
	入库业务单号
	ywdh
	String(12)
	K
	入库业务单号由12位数字组成，第1-2位为业务代码（14代表粮食入库），第3-8位依次为年份的后两位、2位月份、2位日期，后四位为顺序码。例如：141605041234

	2 
	货位代码
	hwbm
	String(30)
	K
	关联1104接口货位代码

	3 
	业务类型
	ywlx
	String(1)
	Y
	2：入库（默认）

	4 
	业务日期
	ywrq
	String(10)
	Y
	格式：yyyy-MM-dd

	5 
	合同号
	hthm
	String(64)
	Y
	对于签订合同的入库，需填写合同号，关联1503接口中合同号

	6 
	承运人
	cyr
	String(64)
	Y
	

	7 
	联系电话
	lxdh
	String(32)
	Y
	国内标准手机号码或固定电话号码，座机号格式:区号-号码

	8 
	身份证号
	sfzh
	String(18)
	Y
	

	9 
	详细地址
	xxdz
	String(256)
	Y
	省（自治区、直辖市）+市（自治州、区）+县或县级市（自治县、街道）+详细地址（含门牌号）

	10 
	运输工具
	ysgj
	String(1)
	Y
	1：汽车
2：火车
3：轮船
9：其他

	11 
	车船号
	cch
	String(32)
	Y
	

	12 
	登记时间
	djsj
	String(19)
	Y
	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

	13 
	粮食品种代码
	pzbm
	String(7)
	Y
	参考LS/T 1703-2017粮食信息分类与编码 粮食及加工产品分类与代码，不足7位需在末位补0

	14 
	粮食性质代码
	Lqxzbm
	String(3)
	Y
	参考LS/T 1713-2015 库存粮食识别代码 表2

	15 
	收获年度
	shnd
	String(4)
	Y
	

	16 
	产地代码
	cddm
	String(6)
	Y
	参考《库存粮食识别代码》（LS/T 1713-2015）的5.4.3中相关规定

	17 
	检斤类型
	jjlx
	String(1)
	Y
	0：称重入库
1：标准包入库
默认为称重入库，标准包入库相关字段可为空

	18 
	毛重
	mz
	Decimal（20,6）
	Y
	单位：公斤

	19 
	毛重计量时间
	mzjlsj
	String(19)
	Y
	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

	20 
	皮重
	pz
	Decimal(20,6)
	Y
	单位：公斤

	21 
	皮重计量时间
	pzjlsj
	String(19)
	Y
	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

	22 
	质检扣量
	zjkl
	Decimal（20,6）
	Y
	单位：公斤

	23 
	净重
	jz
	Decimal（20,6）
	Y
	单位：公斤

	24 
	出门时间
	cmsj
	String(19)
	Y
	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

	25 
	出门确认门岗人员姓名
	cmqrmgryxm
	String(64)
	Y
	

	26 
	入库结算单号
	jsdbm
	String(33)
	Y
	关联1304接口入库结算单号

	27 
	轮换计划单号
	jhbh
	String(25)
	Y
	关联1501接口中轮换计划单号

	28 
	备注
	bz
	String(400)
	N
	

	29 
	操作标志
	czbz
	String（1）
	Y
	i:新增数据（默认）
u:更新数据
d:删除数据

	30 
	最后更新时间
	zhgxsj
	String(19)
	Y
	该条数据最后更新时间


7.1.3.3　 粮食入库检验信息数据接口
接口编号：1303
接口地址：http://【省级平台接入地址】/service/API/UPLOAD/V3.2/1303
参考规范：《LS/T 1804-2016 粮食出入库业务信息系统技术规范》
接口字段内容：
表7-15   入库检验信息数据接口
	序号
	中文名称
	字段标识
	数据类型
	主键/必填
	备注

	1 
	入库检验单号
	qydbh
	String(12)
	K
	入库业务单号由12位数字组成，第1-2位为业务代码（14代表粮食入库），第3-8位依次为年份的后两位、2位月份、2位日期，后四位为顺序码。例如：141605041234

	2 
	货位代码
	hwbm
	String(30)
	K
	关联1104接口货位代码

	3 
	入库业务单号
	ypbm
	String(12)
	Y
	关联1302接口中入库业务单号

	4 
	扦样时间
	qysj
	String(19)
	Y
	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

	5 
	扦样人姓名
	qyrxm
	String(64)
	Y
	

	6 
	检验项目
	jyxm
	String(1024)
	Y
	参照LS/T 1704.1-2004表1粮食检验指标分类与代码表中的代码值，多个检验项目以英文逗号分隔；检验类别为质量指标

	7 
	检验结果
	jyjg
	String(1024)
	Y
	以英文逗号分隔，与检验项目顺序保持一致

	8 
	增扣价
	zkj
	String(1024)
	Y
	单位：元，以英文逗号分隔，与检验项目顺序保持一致

	9 
	增扣量
	zkl
	String(1024)
	Y
	单位：公斤，以英文逗号分隔，与检验项目顺序保持一致

	10 
	检验人姓名
	jyrxm
	String(64)
	Y
	

	11 
	检验时间
	jysj
	String(19)
	Y
	格式：
yyyy-MM-dd HH:mm:ss

	12 
	检验结论
	jyjl
	String(1)
	Y
	0：不合格
1：合格

	13 
	粮食品种代码
	pzbm
	String(7)
	Y
	参考LS/T 1703-2017粮食信息分类与编码 粮食及加工产品分类与代码，不足7位需在末位补0

	14 
	粮食定等
	lsdd
	String(2)
	Y
	参考LS/T 1713-2015 库存粮食识别代码 表3

	15 
	操作标志
	czbz
	String（1）
	Y
	i:新增数据（默认）
u:更新数据
d:删除数据

	16 
	最后更新时间
	zhgxsj
	String(19)
	Y
	该条数据最后更新时间


7.1.3.4　 粮食入库结算信息数据接口
接口编号：1304
接口地址：http://【省级平台接入地址】/service/API/UPLOAD/V3.2/1304
参考规范: 《LS/T 1804-2016 粮食出入库业务信息系统技术规范》
接口字段内容：
表7-16   入库结算信息数据接口
	[bookmark: _Hlk12661415]序号
	中文名称
	字段标识
	数据类型
	主键/必填
	备注

	1 
	入库结算单号
	jsdbm
	String(33)
	K
	由库点代码+结算日期（yyyyMMdd）+4位顺序号组成

	2 
	货位代码
	hwbm
	String(30)
	Y
	关联1104接口货位代码

	3 
	合同号
	htbm
	String(64)
	Y
	关联1503接口中合同号

	4 
	结算数量
	jssl
	Decimal(20,6)
	Y
	单位：公斤

	5 
	结算单价
	jsdj
	Decimal(20,6)
	Y
	单位：元/公斤

	6 
	结算金额
	jsje
	Decimal(20,6)
	Y
	单位：元

	7 
	结算时间
	jssj
	String(19)
	Y
	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

	8 
	结算方式
	jsfs
	String(1)
	Y
	0：现金
1：转账

	9 
	收款人
	skr
	String(256)
	Y
	收款人单位名称或个人均可

	10 
	操作标志
	czbz
	String（1）
	Y
	i:新增数据（默认）
u:更新数据
d:删除数据

	11 
	最后更新时间
	zhgxsj
	String(19)
	Y
	该条数据最后更新时间


7.1.3.5　 粮食出库信息数据接口
接口编号：1306
接口地址：http://【省级平台接入地址】/service/API/UPLOAD/ V3.2/1306
参考规范：《LS/T 1804-2016 粮食出入库业务信息系统技术规范》
接口字段内容：
表7-17   粮食出库信息数据接口
	序号
	中文名称
	字段标识
	数据类型
	主键/必填
	备注

	1 
	出库业务单号
	ywdh
	String(12)
	K
	业务单号由12位数字组成，第1-2位为业务编码（15代表粮食出库），第3-8位依次为年份的后两位、2位月份、2位日期，后四位为顺序码。例如：141605041234

	2 
	货位代码
	hwbm
	String(30)
	K
	关联1104接口货位代码

	3 
	出库通知单号
	cktzdh
	String(32)
	Y
	关联1503接口中合同号

	4 
	业务类型
	ywlx
	String(1)
	Y
	1：出库（默认）

	5 
	业务日期
	ywrq
	String(10)
	Y
	格式：yyyy-MM-dd

	6 
	合同号
	htbm
	String(64)
	Y
	关联1503接口中合同号

	7 
	运输工具
	ysgj
	String(1)
	Y
	1：汽车
2：火车
3：轮船
9：其他

	8 
	车船号
	cch
	String(32)
	Y
	

	9 
	登记时间
	djsj
	String(19)
	Y
	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

	10 
	粮食品种代码
	pzbm
	String(7)
	Y
	参考LS/T 1703-2017粮食信息分类与编码 粮食及加工产品分类与代码，不足7位需在末位补0

	11 
	粮食等级代码
	djbm
	String(2)
	Y
	参考LS/T 1713-2015 库存粮食识别代码 表3

	12 
	粮食性质代码
	lqxzbm
	String(3)
	Y
	参考LS/T 1713-2015 库存粮食识别代码 表2

	13 
	收获年度
	shnd
	String (4)
	Y
	

	14 
	产地代码
	cddm
	String(6)
	Y
	参考《库存粮食识别代码》（LS/T 1713-2015）的5.4.3中相关规定

	15 
	皮重
	pz
	Decimal(20,6)
	Y
	单位：公斤

	16 
	皮重计量时间
	pzjlsj
	String(19)
	Y
	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

	17 
	毛重
	mz
	Decimal（20,6）
	Y
	单位：公斤

	18 
	毛重计量时间
	mzjlsj
	String(19)
	Y
	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

	19 
	净重
	jz
	Decimal（20,6）
	Y
	单位：公斤

	20 
	出门时间
	cmsj
	String(19)
	Y
	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

	21 
	轮换计划单号
	jhbm
	String(25)
	Y
	关联1501接口中轮换计划单号

	22 
	操作标志
	czbz
	String（1）
	Y
	i:新增数据（默认）
u:更新数据
d:删除数据

	23 
	最后更新时间
	zhgxsj
	String(19)
	Y
	该条数据最后更新时间


7.1.3.6　 粮食出库结算信息数据接口
接口编号：1308
接口地址：http://【省级平台接入地址】/service/API/UPLOAD/V3.2/1308
参考规范: 《LS/T 1804-2016 粮食出入库业务信息系统技术规范》
接口字段内容：
表7-18   粮食出库结算信息数据接口
	序号
	中文名称
	字段标识
	数据类型
	主键/必填
	备注

	1 
	出库结算单号
	jsdbm
	String(33)
	K
	由库点代码+结算日期（yyyyMMdd）+4位顺序号组成

	2 
	合同号
	htbm
	String(64)
	Y
	关联1403接口中合同号

	3 
	结算数量
	jssl
	Decimal(20,6)
	Y
	单位：公斤

	4 
	结算单价
	jsdj
	Decimal(20,6)
	Y
	单位：元/公斤

	5 
	结算金额
	jsje
	Decimal(20,6)
	Y
	单位：元

	6 
	结算时间
	jssj
	String(19)
	Y
	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

	7 
	结算方式
	jsfs
	String(1)
	Y
	0：现金
1：转账

	8 
	付款人
	fkr
	String(256)
	Y
	付款人单位名称

	9 
	操作标志
	czbz
	String（1）
	Y
	i:新增数据（默认）
u:更新数据
d:删除数据

	10 
	最后更新时间
	zhgxsj
	String(19)
	Y
	该条数据最后更新时间


7.1.3.7　 倒仓信息数据接口
接口编号：1309
接口地址：http://【省级平台接入地址】/service/API/UPLOAD/V3.2/1309
接口字段内容：
表7-19   倒仓信息数据接口
	序号
	中文名称
	字段标识
	数据类型
	主键/必填
	备注

	1 
	倒仓单编码
	dcdbm
	String(32)
	K
	由倒仓单位代码+倒仓日期（yyyyMMdd）+4位顺序号组成

	2 
	倒仓类型
	dclx
	String(1)
	Y
	0:倒仓
1:移库

	3 
	倒仓计划文件编号
	dcjhwjbh
	String(32)
	Y
	

	4 
	通知单号
	Tzdbm
	String(32)
	Y
	

	5 
	倒仓单位
	dcdw
	String(18)
	Y
	关联1101接口单位代码

	6 
	粮食品种代码
	pzbm
	String(7)
	Y
	参考LS/T 1703-2017粮食信息分类与编码 粮食及加工产品分类与代码，不足7位需在末位补0

	7 
	倒出货位代码
	dchwbm
	String(30)
	Y
	关联1104接口货位代码

	8 
	倒入货位代码
	drhwbm
	String(30)
	Y
	关联1104接口货位代码

	9 
	倒仓日期
	dcrq
	String(10)
	Y
	格式：yyyy-MM-dd

	10 
	倒仓数量
	dcsl
	Decimal(20,6)
	Y
	

	11 
	操作标志
	czbz
	String（1）
	Y
	i:新增数据（默认）
u:更新数据
d:删除数据

	12 
	最后更新时间
	zhgxsj
	String(19)
	Y
	该条数据最后更新时间


7.1.3.8　 粮食库存数据接口
接口编号：1310
接口地址：http://【省级平台接入地址】/service/API/UPLOAD/V3.2/1310
参考规范：
接口说明：按照粮食库存管理周期，分为入库中、封仓、出库中、空仓4个阶段。
1）入库中阶段。完成第一车粮食入库后，更新粮食库存数据，货位（油罐）状态值更改为2（入库中）上传数据。作业期间，如数据发生变化，区级平台及时更新，并按省级平台指令要求上传。粮食入库信息数据（1201）一并上传至省级平台，确保粮食库存数据的实际数量、计价数量与出入库码单的合计数量一致。
2）入库结束（封仓）阶段。入仓验收后，根据实际货位卡数据更新粮食库存数据，货位（油罐）状态值更改为3（封仓），并按省级平台指令要求上传。
3）出库中阶段。完成第一车粮食出库后，更新粮食库存数据，货位（油罐）状态值更改为4（出库中）。此后，如数据发生变化，区级平台及时更新，并按省级平台指令要求上传。粮食出库信息数据(1204)一并上传至省级平台，确保粮食库存数据的实际数量、计价数量与出入库码单的合计数量一致。
4）空仓阶段。空仓验收后，更新计价数量为0，货位（油罐）状态值更改为1（空仓），并按省级平台指令要求上传。
接口字段内容：
表7-20   粮食库存数据接口
	序号
	中文名称
	字段标识
	数据类型
	主键/必填
	备注

	1 
	货位代码
	hwbm
	String(30)
	K
	关联1104接口货位代码。

	2 
	粮食品种代码
	lspzbm
	String(7)
	K
	参考LS/T 1703-2017粮食信息分类与编码 粮食及加工产品分类与代码，不足7位需在末位补0

	3 
	粮食性质代码
	lsxzbm
	String(3)
	Y
	参考LS/T 1713-2015 库存粮食识别代码 表2

	4 
	粮食等级代码
	djbm
	String(2)
	Y
	参考LS/T 1713-2015 库存粮食识别代码 表3

	5 
	收获年度
	shnd
	String(4)
	Y
	

	6 
	国别
	gb
	String(6)
	Y
	参照GB/T 2659-2000中世界各国和地区名称代码表中的数字代码，3位

	7 
	产地
	cd
	String(6)
	Y
	参考《库存粮食识别代码》（LS/T 1713-2015）的5.4.3中相关规定

	8 
	粮权归属单位代码
	lqgsdwbm
	String(18)
	Y
	参见1101接口单位代码

	9 
	管理方式
	glfs
	String(2)
	Y
	01直储
02代储
03租仓

	10 
	货位（油罐）状态
	hwzt
	String(1)
	Y
	1：空仓
2：入库中
3：封仓
4：出库中
9：其他

	11 
	收储地点
	scdd
	String(1)
	Y
	1:库内
2：库外

	12 
	储粮方式
	clfs
	String(1)
	Y
	1:散装储粮
2:包装储粮
3:围包散存
9:其他

	13 
	入仓时间
	rcsj
	String(19)
	K
	第一车粮食入仓时间。格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

	14 
	封仓日期
	fcrq
	String(10)
	Y
	yyyy-MM-dd

	15 
	库存监测时间
	kcjcsj
	String(19)
	Y
	时间。格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

	16 
	实际库存
	sjkc
	Decimal(20,6)
	Y
	单位：公斤

	17 
	期末库存
	qmkc
	Decimal(20,6)
	Y
	单位：公斤

	18 
	操作标志
	czbz
	String（1）
	Y
	i:新增数据（默认）
u:更新数据
d:删除数据

	19 
	最后更新时间
	zhgxsj
	String(19)
	Y
	该条数据最后更新时间


7.1.3.9　 损溢单数据接口
接口编号：1311
接口地址：http://【省级平台接入地址】/service/API/UPLOAD/V3.2/1311
参考规范：
接口说明：粮食完成出库后（含倒仓），需要通过损溢单进行损溢平衡。
接口字段内容：


表7-21   损溢单数据接口
	序号
	中文名称
	字段标识
	数据类型
	主键/必填
	备注

	1 
	损溢单号
	sydbh
	String(41)
	K
	由货位代码+业务日期（yyyyMMdd）+3位顺序号组成

	2 
	货位代码
	hwbm
	String(30)
	Y
	关联1104接口货位代码

	3 
	业务日期
	ywrq
	String(10)
	Y
	格式：yyyy-MM-dd

	4 
	入库数量
	rksl
	Decimal（20,6）
	Y
	单位：公斤

	5 
	入库时间
	rksj
	String(19)
	Y
	yyyy-MM-dd HH:mm:ss

	6 
	出库数量
	cksl
	Decimal（20,6）
	Y
	单位：公斤

	7 
	出库时间
	cksj
	String(19)
	Y
	yyyy-MM-dd HH:mm:ss

	8 
	损溢数量
	sysl
	Decimal（20,6）
	Y
	单位：公斤
损耗为正数，溢余为负数

	9 
	损溢原因
	syyy
	String(400)
	Y
	

	10 
	操作标志
	czbz
	String（1）
	Y
	i:新增数据（默认）
u:更新数据
d:删除数据

	11 
	最后更新时间
	zhgxsj
	String(19)
	Y
	该条数据最后更新时间


7.1.3.10　 粮食性质转变单数据接口
接口编号：1312
接口地址：http://【省级平台接入地址】/service/API/UPLOAD/V3.2/1312
参考规范：
接口字段内容：
表7-22   性质转变单数据接口
	序号
	中文名称
	字段标识
	数据类型
	主键/必填
	备注

	1 
	粮食性质转变单号
	xzzbdbh
	String(41)
	K
	由货位代码+划转日期（yyyyMMdd）+3位顺序号组成

	2 
	货位代码
	hwbm
	String(30)
	Y
	关联1104接口货位代码

	3 
	粮食数量
	lssl
	Decimal（20,6）
	Y
	单位：公斤

	4 
	划转数量
	hzsl
	Decimal（20,6）
	Y
	单位：公斤

	5 
	批准文号
	bzwh
	String(32)
	Y
	

	6 
	粮食品种代码
	lspz
	String(7)
	Y
	参考LS/T 1703-2017粮食信息分类与编码 粮食及加工产品分类与代码，不足7位需在末位补0

	7 
	划转前粮食性质代码
	hzqlsxzdm
	String(3)
	Y
	参考LS/T 1713-2015 库存粮食识别代码 

	8 
	划转后粮食性质代码
	hzhlsxzdm
	String(3)
	Y
	参考LS/T 1713-2015 库存粮食识别代码

	9 
	划转日期
	hzrq
	String(10)
	Y
	yyyy-MM-dd

	10 
	操作标志
	czbz
	String（1）
	Y
	i:新增数据（默认）
u:更新数据
d:删除数据

	11 
	最后更新时间
	zhgxsj
	String(19)
	Y
	该条数据最后更新时间


7.1.4　 粮库日常管理类
粮库日常管理类接口包含1401、1402、1403、1404、1405，负责传递业务数据包括仓房设备信息、温湿度检验信息、熏蒸作业信息、通风作业信息、气体检测信息、害虫检测信息。以下为粮库日常管理类接口关系图：

[image: ]
图7-23 粮库日常管理数据

7.1.4.1　 温湿度检测数据接口
接口编号：1401
接口地址：http://【省级平台接入地址】/service/API/UPLOAD/V3.2/1401
参考规范：《LS/T 1707.2-2017 粮食信息分类与编码 粮食仓储 第2部分：粮情检测分类与代码》
接口说明：区级平台要确保粮库每个仓房每日至少一条温湿度检测数据（包括空仓），粮食温度值集合需注意上传规则。
接口字段内容：
表7-24   温湿度检测数据接口
	[bookmark: _Hlk12662764]序号
	中文名称
	字段标识
	数据类型
	主键/必填
	备注

	1 
	粮情监测编号
	lqjcbm
	String(42)
	K
	由货位代码+检测日期（yyyyMMdd）+4位顺序号组成

	2 
	检测时间
	jcsj
	String(19)
	Y
	yyyy-MM-dd HH:mm:ss

	3 
	货位代码
	hwbm
	String（30）
	Y
	关联1104接口货位代码

	4 
	仓房外温
	cfww
	Decimal(20,6)
	Y
	摄氏度，默认值为-100（代表是无效数据）

	5 
	仓房外湿
	cfws
	Decimal(20,6)
	Y
	百分比，默认为-1（代表无效数据）

	6 
	仓房内温
	cfnw
	Decimal(20,6)
	Y
	摄氏度，默认值为-100（代表是无效数据）

	7 
	仓房内湿
	cfns
	Decimal(20,6)
	Y
	百分比，默认为-1（代表无效数据）

	8 
	粮食最高温
	zgw
	Decimal(20,6)
	Y
	摄氏度，去除无效值，取所有监测温度值的最大值

	9 
	粮食最低温
	zdw
	Decimal(20,6)
	Y
	摄氏度，去除无效值，取所有监测温度值的最小值默认为0

	10 
	粮食平均温
	pjw
	Decimal(20,6)
	Y
	摄氏度，去除无效值，粮食平均温=监测温度值总和/监测点个数

	11 
	粮食温度值集合
	lswdzjh
	String（8000）
	Y
	摄氏度，平房仓层行列，筒仓按圈点层值集合，“|”分隔，格式为“温度值，层数，行数，列数”；坏点值为-100。
检测点排序方法参考《LS/T 1811-2017 粮食储藏  粮情测控软件技术要求》D.5粮仓检测点排序方法部分。
27.7,1,1,1|25.1,1,1,2|24.6,1,1,3|26.3,1,2,1|19.3,1,2,2|19.3,1,2,3|27.7,2,1,1|25.1,2,1,2|24.6,2,1,3|26.3,2,2,1|19.3,2,2,2|19.3,2,2,3

	12 
	操作标志
	czbz
	String（1）
	Y
	i:新增数据（默认）
u:更新数据
d:删除数据

	13 
	最后更新时间
	zhgxsj
	String(19)
	Y
	该条数据最后更新时间


7.1.4.2　 粮情仓房设备配置数据接口
接口编号：1402
接口地址：http://【市平台接入地址】/service/API/UPLOAD/V3.2/1402
参考规范：《粮食行业省级平台建设技术指引》
是否核心接口：是
接口字段内容：
表7-25   粮情仓房设备配置数据接口
	序号
	中文名称
	字段标识
	数据类型
	是否必须
	备注

	1 
	内码
	nm
	String(32)
	Y
	

	2 
	组织内码
	zznm
	String(32)
	Y
	

	3 
	仓房内码
	cfnm
	String(32)
	Y
	

	4 
	仓房编号
	cfbh
	String(32)
	Y
	

	5 
	电缆行数
	dlhs
	Number(11)
	N
	平仓必填,圆仓不填

	6 
	电缆列数
	dlls
	Number(11)
	N
	平仓必填,圆仓不填

	7 
	电缆层数
	dlcs
	Number(11)
	Y
	平仓、圆仓均必填

	8 
	电缆圈数
	dlqs
	Number(11)
	N
	圆仓必填，平仓不填

	9 
	电缆圈排列详情
	dlqplxq
	String(4000)
	 N
	圆仓必填，平仓不填
内容范例：
[{"qh":"1","qsdlbh":"1",
"jsdlbh":"4","cs":"16",
"ybj":"2","rowId":0},
{"qh":"2","qsdlbh":"5",
"jsdlbh":"16","cs":"16",
"ybj":"6","rowId":1},
{"qh":"3","qsdlbh":"17",
"jsdlbh":"32","cs":"16",
"ybj":"10","rowId":2}]
qh:圈号，从里到外圈为：1,2,3
qsdlbh:起始电缆编号
jsdlbh：结束电缆编号
cs:各圈总层数
ybj:圆半径
rowId:序号  0，1,2……

	10 
	上层起点
	scqd
	Number(11)
	Y
	平仓、圆仓均必填

	11 
	上层终点
	sczd
	Number(11)
	Y
	平仓、圆仓均必填

	12 
	中层起点
	zcqd
	Number(11)
	Y
	平仓、圆仓均必填

	13 
	中层终点
	zczd
	Number(11)
	Y
	平仓、圆仓均必填

	14 
	下层起点
	xcqd
	Number(11)
	Y
	平仓、圆仓均必填

	15 
	下层终点
	xczd
	Number(11)
	Y
	平仓、圆仓均必填

	16 
	有效范围起始层
	yxfwqsc
	Number(11)
	Y
	平仓、圆仓均必填

	17 
	有效范围结束层
	yxfwjsc
	Number(11)
	Y
	平仓、圆仓均必填

	18 
	操作标志
	czbz
	String（1）
	Y
	i:新增数据（默认）
u:更新数据
d:删除数据

	19 
	最后更新时间
	zhgxsj
	String(19)
	Y
	该条数据最后更新时间



7.1.4.3　 通风作业数据接口
接口编号：1403
接口地址：http://【省级平台接入地址】/service/API/UPLOAD/V3.2/1403
参考规范：
接口字段内容：
表7-26   通风作业数据接口
	序号
	中文名称
	字段标识
	数据类型
	主键/必填
	备注

	1 
	通风作业单号
	tfzydh
	String(41)
	K
	货位代码+作业日期（yyyyMMdd）+3位顺序号

	2 
	仓房代码
	cfdm
	String(25)
	Y
	关联1103接口仓房代码

	3 
	通风目的
	tfmd
	String(128)
	Y
	

	4 
	通风类型
	tflx
	String(1)
	Y
	1：自然空气通风
2：加热空气通风
3：冷却空气通风
4：内循环控温
5：空调控温通风
6：维持通风

	5 
	风网类型
	fwlx
	String(1)
	Y
	1：地槽
2：地上笼
3：移动式
4：箱式
5：径向
6：夹底
9：其他

	6 
	送风方式
	sffs
	String(1)
	Y
	1：压入式通风
2：吸出式通风
3：压入与吸出相结合式通风
4：环流通风
9：其它

	7 
	总耗电量
	zhdl
	Decimal(10,3)
	Y
	单位：千瓦

	8 
	作业前平均粮温
	zyqpjlw
	Decimal(10,3)
	Y
	单位：摄氏度

	9 
	结束后平均粮温
	jshpjlw
	Decimal(10,3)
	Y
	单位：摄氏度

	10 
	作业前平均水分
	zyqpjsf
	Decimal(10,3)
	Y
	单位：%

	11 
	结束后平均水分
	zyhpjsf
	Decimal(10,3)
	Y
	单位：%

	12 
	通风作业负责人
	tfzyfzr
	String(64)
	Y
	

	13 
	通风作业人员
	tfzyry
	String(128)
	Y
	多个人员之间用逗号隔开

	14 
	操作标志
	czbz
	String（1）
	Y
	i:新增数据（默认）
u:更新数据
d:删除数据

	15 
	最后更新时间
	zhgxsj
	String(19)
	Y
	该条数据最后更新时间




7.1.4.4　 熏蒸作业数据接口
接口编号：1404
接口地址：http://【省级平台接入地址】/service/API/UPLOAD/V3.2/1404
参考规范：
接口字段内容：
表7-27   熏蒸作业数据接口
	序号
	中文名称
	字段标识
	数据类型
	主键/必填
	备注

	1 
	熏蒸作业单号
	xzzydh
	String(36)
	K
	仓房代码+作业日期（yyyyMMdd）+3位顺序号

	2 
	仓房代码
	cfdm
	String(25)
	Y
	关联1103接口仓房代码

	3 
	熏蒸开始时间
	xzkssj
	String(10)
	Y
	格式：yyyy-MM-dd

	4 
	熏蒸结束时间
	xzjssj
	String(10)
	Y
	格式：yyyy-MM-dd

	5 
	害虫检测单号
	hcjcdh
	String(42)
	Y
	关联1405接口害虫检测单号

	6 
	第几次熏蒸
	djcxz
	Integer
	Y
	

	7 
	常规熏蒸方式
	cgxzfs
	String(1)
	N
	0：粮面潮解
1：布袋埋藏
2：探管
3：综合施药

	8 
	环流熏蒸方式
	hlxzfs
	String(1)
	N
	0：固定式布置形式
1：移动式布置形式

	9 
	药剂名称
	yjmc
	String(64)
	Y
	

	10 
	剂型
	jx
	String(64)
	N
	

	11 
	浓度
	nd
	Decimal(20,3)
	N
	单位：%

	12 
	粮堆单位用药量
	lddwyyl
	Decimal(20,3)
	N
	单位：g/m³

	13 
	空间单位用药量
	kjdwyyl
	Decimal(20,3)
	N
	单位：g/m³

	14 
	总用药量
	zyyl
	Decimal(20,3)
	N
	单位：kg

	15 
	散气前磷化氢浓度
	sqqlhqnd
	Decimal(20,3)
	N
	g/m³

	16 
	散气日期
	sqrq
	String(10)
	N
	格式：yyyy-MM-dd

	17 
	散气方法
	sqff
	String(128)
	N
	

	18 
	散气结束时磷化氢浓度
	sqjsslhqnd
	Decimal(20,3)
	N
	g/m³

	19 
	熏蒸效果评价
	xzxgpj
	String(1)
	Y
	0：良好
1：一般
2：不好

	20 
	残渣收集方法
	czsjff
	String(128)
	Y
	

	21 
	残渣处理措施
	czclcs
	String(128)
	Y
	

	22 
	熏蒸负责人
	xzfzr
	String(64)
	N
	

	23 
	熏蒸作业人员
	xzzyry
	String(128)
	N
	

	24 
	操作标志
	czbz
	String（1）
	Y
	i:新增数据（默认）
u:更新数据
d:删除数据

	25 
	最后更新时间
	zhgxsj
	String(19)
	Y
	该条数据最后更新时间




7.1.4.5　 害虫检测数据接口
接口编号：1405
接口地址：http://【省级平台接入地址】/service/API/UPLOAD/V3.2/1405
参考规范：《LS/T 1707.2-2017 粮食信息分类与编码 粮食仓储 第2部分：粮情检测分类与代码》、《LS/T 1709-2018 粮食信息分类与编码_储粮病虫害分类与代码》
接口说明： 
接口字段内容：
表7-28   害虫检测数据接口
	序号
	中文名称
	字段标识
	数据类型
	主键/必填
	备注

	1 
	害虫检测单号
	hcjcdh
	String(42)
	K
	由货位代码+检测日期（yyyyMMdd）+4位顺序号组成

	2 
	检测时间
	jcsj
	String(19)
	Y
	yyyy-MM-dd HH:mm:ss

	3 
	货位代码
	hwdm
	String（30）
	Y
	关联1104接口货位代码

	4 
	检查害虫方法
	jchcff
	String(1)
	Y
	0：粮堆扦样
1：墙面粮面检查

	5 
	发生部位
	fsbw
	String(128)
	Y
	

	6 
	害虫种类
	hczl
	String(128)
	Y
	参考《LST 1709-2018 粮食信息分类与编码_储粮病虫害分类与代码》 表1，如果同时有多个害虫各类，用#隔开，例如：21212#21213

	7 
	虫口密度值集合
	ckmdzjh
	Integer
	Y
	头/kg，指粮食害虫值集合，与害虫种类顺序对应，用“|”分隔，多个取样点用英文半角“，”分隔，按照取样点示意图标识顺序排列。
3,4,2,4,6|5,3,4,5,2

	8 
	虫粮等级判定
	cldjpd
	String(3)
	Y
	参考《LS/T 1707.2-2017 粮食信息分类与编码 粮食仓储 第2部分：粮情检测分类与代码》 表1

	9 
	害虫抗药性分析
	hckyxfx
	String(128)
	Y
	

	10 
	操作标志
	czbz
	String（1）
	Y
	i:新增数据（默认）
u:更新数据
d:删除数据

	11 
	最后更新时间
	zhgxsj
	String(19)
	Y
	该条数据最后更新时间


7.1.4.6　 气体检测数据接口
接口编号：1406
接口地址：http://【省级平台接入地址】/service/API/UPLOAD/V3.2/1406
参考规范：《LS/T 1707.2-2017 粮食信息分类与编码 粮食仓储 第2部分：粮情检测分类与代码》
接口说明： 
接口字段内容：
表7-29   气体检测数据接口
	序号
	中文名称
	字段标识
	数据类型
	主键/必填
	备注

	1 
	气体浓度检测单号
	qtndjcdh
	String(42)
	K
	由货位代码+检测日期（yyyyMMdd）+4位顺序号组成

	2 
	检测时间
	jcsj
	String(19)
	Y
	yyyy-MM-dd HH:mm:ss

	3 
	货位代码
	hwdm
	String（30）
	Y
	关联1104接口货位代码

	4 
	氧气含量值集合
	yqhlzjh
	String（8000）
	Y
	百分比，多个取样点用英文半角“,”分隔，按照取样点顺序排列

	5 
	磷化氢浓度值集合
	lhqndzjh
	String（8000）
	Y
	mL/m3，多个取样点用英文半角“,”分隔，按照取样点顺序排列

	6 
	操作标志
	czbz
	String（1）
	Y
	i:新增数据（默认）
u:更新数据
d:删除数据

	7 
	最后更新时间
	zhgxsj
	String(19)
	Y
	该条数据最后更新时间



7.1.5　 轮换计划及合同类
轮换计划及合同类接口包含1501、1502、1503。以下为轮换计划及合同类接口关系图：
[image: ]
图7-30 轮换计划及合同
7.1.5.1　 轮换计划信息数据接口
接口编号：1501
接口地址：http://【省级平台接入地址】/service/API/UPLOAD/V3.2/1501
参考规范：
接口说明：轮换计划由轮换计划信息表和轮换计划明细信息表组成，轮换计划信息表记录了轮换计划的基本信息，计划下达时已基本明确，部分计划在下达时，轮换计划中仅下达基本信息和轮换总量，未具体到货位，此时需将计划分解到具体的货位和数量后再上传。
接口字段内容：
表7-31    轮换计划信息数据接口
	序号
	中文名称
	字段标识
	数据类型
	主键/必填
	备注

	1 
	轮换计划单号
	jhbh
	String(25)
	K
	由计划下达单位统一社会信用代码+计划年度（yyyy）+3位顺序号组成

	2 
	计划年度
	jhnd
	String(4)
	Y
	

	3 
	开始执行日期
	kszxrq
	String(10)
	Y
	格式：yyyy-MM-dd

	4 
	截止执行日期
	jzzxrq
	String(10)
	Y
	格式：yyyy-MM-dd

	5 
	计划下达单位
	jhxddw
	String(18)
	Y
	下达单位的统一社会信用代码

	6 
	计划下达时间
	jhxdsj
	String(10)
	Y
	格式：yyyy-MM-dd

	7 
	操作标志
	czbz
	String（1）
	Y
	i:新增数据（默认）
u:更新数据
d:删除数据

	8 
	最后更新时间
	zhgxsj
	String(19)
	Y
	该条数据最后更新时间


7.1.5.2　 轮换计划明细信息数据接口
接口编号：1502
接口地址：http://【省级平台接入地址】/service/API/UPLOAD/V3.2/1502
参考规范：
接口字段内容：
表7-32    轮换计划明细信息数据接口
	序号
	中文名称
	字段标识
	数据类型
	主键/必填
	备注

	1 
	计划明细单号
	jhmxbm
	String(50)
	K
	由轮换计划单号+库区代码+四位顺序码组成

	2 
	轮换计划单号
	jhbm
	String(25)
	Y
	关联1501接口中轮换计划单号

	3 
	粮食品种代码
	pzbm
	String(7)
	Y
	参考LS/T 1703-2017粮食信息分类与编码 粮食及加工产品分类与代码，不足7位需在末位补0

	4 
	粮食等级代码
	djbm
	String(2)
	Y
	参考LS/T 1713-2015 库存粮食识别代码 表3

	5 
	粮食性质代码
	lsxzbm
	String(3)
	Y
	参考LS/T 1713-2015 库存粮食识别代码 表2

	6 
	收获年度
	shnd
	String(4)
	Y
	

	7 
	轮换货位代码
	lhhwdm
	String(30)
	Y
	关联1104接口货位代码

	8 
	轮换数量
	lhsl
	Decimal(20,6)
	Y
	单位：吨

	9 
	轮换类型
	lhlx
	String(1)
	Y
	1:轮出
2:轮入

	10 
	操作标志
	czbz
	String（1）
	Y
	i:新增数据（默认）
u:更新数据
d:删除数据

	11 
	最后更新时间
	zhgxsj
	String(19)
	Y
	该条数据最后更新时间


7.1.5.3　 合同信息数据接口
接口编号：1503
接口地址：http://【省级平台接入地址】/service/API/UPLOAD/V3.2/1503
接口说明：确保入库信息1302、出库信息1306、入库结算信息1304、出库结算信息1308中的合同号字段能和本接口合同号正确对应。
接口字段内容：
表7-33    合同信息数据接口
	序号
	中文名称
	字段标识
	数据类型
	主键/必填
	备注

	1 
	合同号
	htbh
	String(64)
	K
	单位代码（1101接口的单位代码）+自定义编码（长度不超46位，建议使用原系统中的合同编号即可）

	2 
	合同名称
	htmc
	String(128)
	Y
	

	3 
	单位代码
	htssdwdm
	String(18)
	K
	合同签订单位，关联1101接口单位代码

	4 
	业务类别
	ywlx
	String(1)
	Y
	1:销售合同
2:采购合同
3:轮换合同

	5 
	客户类型
	khlx
	String(1)
	Y
	1:企业
2:个人

	6 
	客户名称
	khmc
	String(256)
	Y
	企业全称或个人姓名

	7 
	签订日期
	qdrq
	String(10)
	Y
	格式：yyyy-MM-dd

	8 
	签订地点
	qddd
	String(512)
	Y
	

	9 
	合同单价
	htdj
	Decimal(20,6)
	Y
	单位：元/吨

	10 
	合同交易数量
	jysl
	BigDecimal(20,6)
	Y
	吨

	11 
	合同总金额
	htzje
	Decimal(20,6)
	Y
	单位：元

	12 
	本方开户行
	bfkhh
	String(3)
	Y
	102 ：中国工商银行
103 ：中国农业银行
104：中国银行
105：中国建设银行
314 ：农村商业银行
402 ：农村信用合作社
403：中国邮政储蓄
999：其它银行

	13 
	本方账号
	bfzh
	String(30)
	Y
	

	14 
	本方签约人
	bfqyr
	String(64)
	Y
	

	15 
	轮换计划单号
	lhjhdh
	String(25)
	Y
	关联1501接口中轮换计划单号

	16 
	操作标志
	czbz
	String（1）
	Y
	i:新增数据（默认）
u:更新数据
d:删除数据

	17 
	最后更新时间
	zhgxsj
	String(19)
	Y
	该条数据最后更新时间



8　 [bookmark: _Toc319152695]常用参考标准规范
8.1.1　  LS/T 1703-2017粮食信息分类与粮食编码及加工产品分类与代码

表8-1主要粮食及加工产品分类与代码表

	代码
	名称

	1110000
	小麦

	1115005
	混合小麦

	1115004
	软质红小麦

	1115003
	硬质红小麦

	1115002
	软质白小麦

	1115001
	硬质白小麦

	1116005
	混合小麦

	1116004
	软质红小麦

	1120000
	玉米

	1127003
	进口混合玉米

	1127002
	进口白玉米

	1127001
	进口黄玉米

	1128003
	国产混合玉米

	1128002
	国产白玉米

	1128001
	国产黄玉米

	1130000
	稻谷

	1131003
	中籼稻谷

	1131002
	晚籼稻谷

	1131001
	早籼稻谷

	1132003
	粳稻谷

	1132002
	晚粳稻谷

	1410000
	大豆

	1411019
	进口其它大豆

	1411018
	进口黑大豆

	1411017
	进口青大豆

	1411001
	进口黄大豆

	1413004
	国产其它大豆

	1413003
	国产黑大豆

	1171000
	大麦

	1171004
	                              大麦

	1150000
	高梁

	1150001
	高粱

	2360000
	粳米

	2361006
	优质籼米

	2361005
	籼米

	2361004
	优质晚籼米

	2361003
	优质早籼米

	2361002
	晚籼米

	2361001
	早籼米

	2362004
	粳米

	2368001
	优质粳米

	2369001
	晚粳米

	
	




8.1.2　 LS/T 1703-2015 库存粮食识别代码

表8-2粮食性质代码表

	代码
	名称

	100
	储备粮

	110
	中央储备粮

	120
	地方储备粮

	121
	121
	市储静态储备粮

	126
	
	市储动态储备粮

	122
	区级储备粮

	129
	其他储备粮

	200
	商品粮



表8-3等级代码表

	代码
	名称
	说明

	01
	 一
	１．原粮：一、二、三、四、五分别代表“一等”、“二等”、“三等”、“四等”、“五等”；
２．成品粮：一、二、三、四、五分别代表“一级”、“二级”、“三级”、“四级”、“五级”；特等成品粮统一归为“一级”。

	02
	 二
	

	03
	  三
	

	04
	  四
	

	05
	  五
	

	06
	  等外
	

	09
	次等
	



表8-4检验项目代码表

	代码
	名称

	020101
	水分

	01010301
	杂质

	01010401
	不完善粒

	01010701
	容重

	010101
	色泽气味

	01012104
	整精米率

	1209
	完整粒率

	1119
	其中生霉粒

	040302
	品尝评分值

	040103
	面筋吸水量

	020102
	入库水分

	02010306
	脂肪酸值

	040202
	粗脂肪酸价

	040104
	蛋白质溶解比率

	01012102
	黄粒米

	01010201
	互混率

	01012103
	谷外糙米

	01010408
	赤霉病粒

	1305
	硬度

	1208
	损伤粒率

	2102
	未熟粒%

	01010102
	气味

	02010332
	过氧化值

	01012101
	出糙率

	01010304
	其中矿物质

	02030922
	溶剂残留量

	010108
	粘度

	01020304
	滋味

	02010331
	酸值

	02010307
	含皂量

	01012108
	透明度

	01020313
	烟点

	2102
	热损伤粒

	02010302
	含油量

	2105
	出米率

	01010306
	糠粉

	01010320
	无机杂质

	01010401
	不完善粒

	01010406
	虫蚀粒

	01010405
	霉变粒

	010105
	纯粮率

	01012113
	碎米总量

	01012114
	加工精度

	01013103
	湿面筋

	02030101
	磷化物

	080101
	害虫密度

	1106
	糙米重

	1114
	白色粒

	1115
	红色粒

	1116
	硬质粒

	1117
	软质粒

	1119
	生霉粒

	1211
	破碎粒

	1213
	皮色

	1308
	小碎米


[bookmark: _Toc4703]
[bookmark: _Toc2134264898]二、视频互通规范
1　 [bookmark: _Toc265509271]范围
本规范规定了上海市粮食和物资储备局省级管理平台（以下简称省级平台）与区级储备粮管理平台（以下简称区级平台）视频监控系统互联互通总体架构，包括软硬件功能要求、联网要求和存储、网络、安全等技术要求。
本规范适用于省级平台与区级平台视频监控互联互通的设计、建设、运维和产品研发等。
2　 [bookmark: _Toc28179][bookmark: _Toc13386][bookmark: _Toc6092][bookmark: _Toc12290][bookmark: _Toc27028][bookmark: _Toc2022334926][bookmark: _Toc16949689]规范性文件引用
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 28181-2016 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求
GB/T 22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求
GB 50395-2007 视频安防监控系统工程设计规范
GB 50198-2011 民用闭路监视电视系统工程技术规范
GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码
GB 32100-2015 法人和其他组织统一社会信用代码编码规则
LS/T 1817-2018 粮仓远程视频监控系统技术规范
3　 [bookmark: _Toc29537][bookmark: _Toc25196][bookmark: _Toc11106][bookmark: _Toc16303][bookmark: _Toc17406][bookmark: _Toc293059568]术语和定义、缩略语
[bookmark: _Toc12679][bookmark: _Toc6139][bookmark: _Toc20462][bookmark: _Toc17174][bookmark: _Toc14219]3.1  术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1.1  采集设备
安装在前端监控现场的信息采集、编码、处理等音视频设备，如监控摄像头、手持终端等。
3.1.2  采集设备属性
采集设备的设备ID编码、设备名称（设备鸟瞰图标号）、设备类型、安装位置等信息。



3.1.3  采集设备建档
对监控摄像头等采集设备建立唯一的档案信息，并上传到上级平台统一管理。
3.1.4  接入网关、视频接入服务器
负责采集设备、编码设备等接入视频监控管理平台。
3.1.5  级联网关
负责视频监控管理平台间的音视频流、控制信令传输。
[bookmark: _Toc1275][bookmark: _Toc20296][bookmark: _Toc26812][bookmark: _Toc19066][bookmark: _Toc27454]3.2缩略语
下列缩略语适用于本文件。
DVR：数字硬盘录像机（Digital Video Recorder）
DVS：数字视频服务器（Digital Video Server） 
NVR：网络硬盘录像机（Network Video Recorder）
RTSP：实时流协议（Real-Time Streaming Protocol）
SIP：会话发起协议（Session Initiation Protocol） 
VPN：虚拟专用网络（Virtual Private Network） 
4　 [bookmark: _Toc8031][bookmark: _Toc3819][bookmark: _Toc4756][bookmark: _Toc27550][bookmark: _Toc21769][bookmark: _Toc138374566]目标
本规范针对粮库监控摄像头数量多但未有效互联共享的现状，以“粮库现场能看到”为目标，规定上海省级平台与区级平台视频监控系统建设内容、制定上下级平台级联标准，实现“上海市-市、区粮库”二级视频监控系统互联互通。
5　 [bookmark: _Toc484437219][bookmark: _Toc26765][bookmark: _Toc15547][bookmark: _Toc6405][bookmark: _Toc16949691][bookmark: _Toc14835][bookmark: _Toc19475][bookmark: _Toc735566196]总体架构
[bookmark: _Toc16949692][bookmark: _Toc486426063][bookmark: _Toc20227][bookmark: _Toc4671][bookmark: _Toc8822][bookmark: _Toc23964][bookmark: _Toc14889]5.1  系统组成
省级平台与区级平台视频监控系统互联互通，采用“市-区粮库”二级架构。市局建立一级视频监控管理平台（以下简称“省级平台”），区级单位建立二级视频监控管理平台（以下简称“区级平台”）。各仓储企业通过直连、接入网关、视频接入服务器、视频监控管理平台等方式接入省级平台。省级平台在互联网搭建视频监控系统，在互联网区建立VPN通道。区级平台通过互联网VPN接入省级平台。省级平台横向实现与其它系统对接。

[image: ]
图1 省级平台与区级平台视频监控互联互通系统架构图
[bookmark: _Toc27819][bookmark: _Toc5991][bookmark: _Toc23818][bookmark: _Toc25756][bookmark: _Toc9405][bookmark: _Toc16949693]5.2  系统性能
a）图像质量
符合GB 50198-2011中5.4节规定，实时图像质量不低于5级（五级损伤制图像质量评价标准），回放图像质量不低于4级（五级损伤制图像质量评价标准）。
b）视频分辨率
实时录像、回放图像分辨率应达到1280×720像素以上，宜支持1920×1080像素。
c）采集设备在线率
采集设备在线率不低于95%。
d）存储周期
库级视频存储周期应不少于1个月。
f）时钟同步
上下级系统间宜支持逐级时钟同步。
系统时钟同步精度应小于1s。
6　 [bookmark: _Toc18197][bookmark: _Toc25500][bookmark: _Toc26408][bookmark: _Toc16949694][bookmark: _Toc23066][bookmark: _Toc22488][bookmark: _Toc1568943098]平台建设要求
[bookmark: _Toc26462][bookmark: _Toc14372][bookmark: _Toc20910][bookmark: _Toc8558][bookmark: _Toc6206]6.1  中心管理服务
应提供统一的用户认证、用户管理、权限管理、设备管理、日志管理、采集设备查询、报表统计等服务。
[bookmark: _Toc19673][bookmark: _Toc12606][bookmark: _Toc15401][bookmark: _Toc17300][bookmark: _Toc17178]6.2  音视频流并发处理服务
应实现对音视频流的请求、接收、分发及转发功能，应支持RTSP、RTP等协议。
[bookmark: _Toc26074][bookmark: _Toc26086][bookmark: _Toc4396][bookmark: _Toc25318][bookmark: _Toc7041]6.3  平台级联服务
a）区级平台应遵循GB/T 28181-2016标准接入省级平台。
b）应提供资源目录同步、设备控制和音视频流转发等功能。
[bookmark: _Toc11527772][bookmark: _Toc12159][bookmark: _Toc11302][bookmark: _Toc21331][bookmark: _Toc2796][bookmark: _Toc12645]6.4  设备接入服务
a）宜遵循GB/T 28181-2016标准或ONVIF等国际标准实现设备接入省级平台。
b）应统一管理视频编解码设备，对设备控制信令进行适配和传递，实现媒体流的标准化及转发。
c）应支持云台抢占、主动发现设备、设备告警处理等。
[bookmark: _Toc31016][bookmark: _Toc6291][bookmark: _Toc11049][bookmark: _Toc1625][bookmark: _Toc15334]6.5  视频服务功能	
a）应支持实时视频点播、云镜控制、录像检索回放及下载、视频轮巡、视频上墙、实时视频及录像OSD显示等。
b）应支持主流浏览器的视频实时预览，宜支持HTML5协议。
c）应支持云镜控制等级权限配置，高等级用户可抢占低等级用户云镜操作权限。
[bookmark: _Toc14850][bookmark: _Toc24243][bookmark: _Toc15453][bookmark: _Toc17410][bookmark: _Toc12111][bookmark: _Toc16949698][bookmark: _Toc486426089]6.6  时钟同步服务
区级平台应支持通过GB/T 28181-2016 SIP协议与省级平台进行时钟同步，时钟同步精度应小于1s。
[bookmark: _Toc26346][bookmark: _Toc3832][bookmark: _Toc29462][bookmark: _Toc7530][bookmark: _Toc25953][bookmark: _Toc16949699]6.7  数据接口服务
a）平台应对外提供符合REST或SOAP标准的数据服务接口。
应提供由第三方系统调用的SDK程序包，支持视频浏览、录像检索回放和下载、云镜控制、告警信息处理等功能。
b）宜提供跨系统的应用集成能力，支持统一身份认证、单点登录等功能。
[bookmark: _Toc30710][bookmark: _Toc28768][bookmark: _Toc17576][bookmark: _Toc18915][bookmark: _Toc24718][bookmark: _Toc16949700]6.8  其他服务
a）宜支持语音对讲与广播功能。
b）宜支持执法记录仪、单兵、手持终端等设备接入。
7　 [bookmark: _Toc31897][bookmark: _Toc30386][bookmark: _Toc4444][bookmark: _Toc24579][bookmark: _Toc29133][bookmark: _Toc1231135276]采集设备要求
[bookmark: _Toc7445][bookmark: _Toc15349][bookmark: _Toc31692][bookmark: _Toc29525][bookmark: _Toc31697]7.1  采集设备要求
[bookmark: _Toc16949702]库区信息属性：
a）区级平台应上报库区经纬度、库区鸟瞰图。
b）鸟瞰图清晰度应不低于1980*1080像素。
c）鸟瞰图上应标注采集设备档案信息中的采集设备标号。
[image: C:\Users\Minxp\AppData\Local\Temp\WeChat Files\e01186ee14d1cb0bc3871c996d932e2.png]
图2 鸟瞰图标号示例图
[bookmark: _Toc21861][bookmark: _Toc24035][bookmark: _Toc14393][bookmark: _Toc7304][bookmark: _Toc31814][bookmark: _Toc16949703]7.2  采集设备布设要求
应覆盖粮库关键业务环节及核心区域。宜包括：
a）扦样、检化验、称重、结算等关键业务环节。
b）库区大门、周界、主干道、全景、仓间、仓内、药品库内外、器材库内外等。
8　 [bookmark: _Toc12873][bookmark: _Toc18367][bookmark: _Toc5092][bookmark: _Toc6837][bookmark: _Toc11073][bookmark: _Toc16949706][bookmark: _Toc793038990]承载网络要求
区级平台应通过互联网VPN接入省级平台。
[bookmark: _Toc16949707][bookmark: _Toc27834][bookmark: _Toc6391][bookmark: _Toc14593][bookmark: _Toc20513][bookmark: _Toc19830]8.1  数据传输延迟
采集设备通过平台级联与用户终端，端到端的信息延迟应不大于4s。
[bookmark: _Toc16949708][bookmark: _Toc8576][bookmark: _Toc28531][bookmark: _Toc4158][bookmark: _Toc25305][bookmark: _Toc31804]8.2  网络传输带宽
单路高清采集设备网络传输带宽应不低于2Mbps（H.265）/4Mbps（H.264）。
[bookmark: _Toc31648][bookmark: _Toc25742][bookmark: _Toc16949709][bookmark: _Toc9548][bookmark: _Toc22416][bookmark: _Toc2972]8.3  网络传输质量
a）网络时延应小于400ms；
b）时延抖动应小于50ms；
c）丢包率应小于1×10-3；
d）包误差率应小于1×10-4。
[bookmark: _Toc1724][bookmark: _Toc1039][bookmark: _Toc16647][bookmark: _Toc16949710][bookmark: _Toc9083][bookmark: _Toc15187]8.4  视频帧率
a）本地录像视频帧率应不低于25帧/s。
b）图像格式为CIF时，网络传输的视频帧率应不低于25帧/s。
c）图像格式为4CIF时，网络传输的视频帧率应不低于15帧/s，重要图像信息宜25帧/s。
9　 [bookmark: _Toc2446][bookmark: _Toc9998][bookmark: _Toc1799][bookmark: _Toc30214][bookmark: _Toc16949716][bookmark: _Toc21580][bookmark: _Toc299063241][bookmark: _Toc486426083][bookmark: _Toc486426073]其他要求
[bookmark: _Toc15202][bookmark: _Toc27442][bookmark: _Toc11268][bookmark: _Toc25634][bookmark: _Toc13761]9.1  安全防护要求
[bookmark: _Toc12573][bookmark: _Toc8704][bookmark: _Toc32346][bookmark: _Toc29758][bookmark: _Toc16949718][bookmark: _Toc23536][bookmark: _Toc19351]视频监控信息的使用、管理应遵守国家法律、法规和相关保密安全规定。附录A设备ID编码规则
采集设备属性中设备ID应参照GB/T 28181-2016 附录D1编码规则A进行编码。设备ID编码，由中心编码(8位)、行业编码(2位)、类型编码(3位)和序号(7位)四个码段，共20位十进制数字字符构成。
1-8位中心编码，1-6位采用GB/T 2260规定的行政区划代码，7-8位取值00。
9-10位行业编码，规定用户或设备所属行业。粮食行业取值40。
11-13位类型编码，规定资源目录类型。网络摄像头取值132，级联网关取值200。
第14位，规定网络标识。互联网取值7。
15-20位，由省级平台自行编码。

附表A.1 设备ID编码规则的参考示例
	码段
	中心编码
	行业编码
	类型编码
	网络标识
	序号

	
	省级编号
	市级编号
	区级编号
	基层接入单位编号
	
	
	
	

	码位
	1、2
	3、4
	5、6
	7、8
	9、10
	11、12、13
	14
	15-20

	示例1-摄像头
	31
	01
	16
	00
	40
	132
	7
	000001

	说明
	金山区平台
	粮食行业
	网络摄像机
	互联网
	区级平台自行编码



附表A.2 设备ID编码规则的详细编码规则
	码段
	码位
	含义
	取值说明

	中心编码
	1、2
	省级
	由所在地的行政区划代码确定,符合GB/T 2260的要求。

	
	3、4
	市级
	

	
	5、6
	区县级
	

	
	7、8
	取值00
	

	行业编码
	9、10
	行业编码
	参照GB/T 28181-2016附录D3，粮食行业取值40

	类型编码
	11、12、13
	111-130 前端主设备类型
	111
	DVR 

	
	
	
	112
	视频服务器

	
	
	
	113
	编码器

	
	
	
	114
	解码器编码

	
	
	
	115
	视频切换矩阵编码

	
	
	
	116
	音频切换矩阵编码

	
	
	
	117
	报警控制器编码

	
	
	
	118
	网络视频录像机（NVR）编码

	
	
	
	119-130
	扩展的前端主设备类型编码

	
	
	131-199 前端外围设备类型
	131
	摄像机编码

	
	
	
	132
	网络摄像机（IPC）编码

	
	
	
	133
	显示器编码

	
	
	
	134
	报警输入设备编码（如红外、烟感、门禁等）

	
	
	
	135
	报警输出设备编码（如警灯、警铃等）

	
	
	
	136
	语音输入设备编码

	
	
	
	137
	语音输出设备编码

	
	
	
	138
	移动传输设备编码

	
	
	
	139
	其他外围设备编码

	
	
	
	140-199
	扩展的前端外围设备类型编码

	
	
	200-299 平台设备
	200
	中心信令控制服务器编码

	
	
	
	201
	Web 应用服务器编码

	
	
	
	202
	媒体分发服务器编码

	
	
	
	203
	代理服务器编码

	
	
	
	204
	安全服务器编码

	
	
	
	205
	报警服务器编码

	
	
	
	206
	数据库服务器编码

	
	
	
	207
	GIS服务器编码

	
	
	
	208
	管理服务器编码

	
	
	
	209
	接入网关编码

	
	
	
	210
	媒体存储服务器编码

	
	
	
	211
	信令安全路由网关编码

	
	
	
	212-299
	扩展的平台设备类型编码

	
	
	300-399 中心用户
	300
	中心用户编码

	
	
	
	301-343
	行业角色用户编码

	
	
	
	344-399
	扩展的中心用户类型

	
	
	400-499 终端用户
	400
	终端用户

	
	
	
	401-443
	行业角色用户

	
	
	
	444-499
	扩展的终端用户类型

	
	
	500-599平台外接服务器
	500
	视频图像信息综合应用平台信令服务器

	
	
	
	501
	视频图像信息运维管理平台信令服务器

	
	
	
	502-599
	扩展的平台外界服务器类型

	
	
	600-999 扩展类型
	600-999
	扩展类型

	网络标识编码
	14
	网络标识
	电子政务外网取值6，互联网取值7
	　

	序号
	15-20
	设备、用户序号
	区级平台自行编码




[bookmark: _Toc10061][bookmark: _Toc20338][bookmark: _Toc19449][bookmark: _Toc4057][bookmark: _Toc32698][bookmark: _Toc16949719][bookmark: _Toc11841]附录B采集设备属性
区级平台应依据附表B对推送至省级平台的采集设备档案信息进行管理和维护。
附表B 采集设备属性表
	序号
	名称
	标识符
	类型
	长度
	备注

	
	
	
	XML/JSON
	
	

	1
	设备ID
	DeviceID
	DeviceIDType
	20
	参照GB/T 28181-2016 附录D1编码规则A 20位十进制数字字符组成，详见附录A。

	2
	组织机构名称
	OrganizationName
	String
	64
	库区的上级管理单位组织机构名称，与统一社会信用代码编码一致。

	3
	企业统一社会信用代码
	UniformSocial CreditCode
	String
	18
	参照GB 32100-2015《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》 18位数据或英文字符组成

	4
	库区名称
	DepotName
	String
	64
	

	5
	库区地址
	Place
	String
	256
	具体到粮库，由 (省市县乡镇街道)+ (街路巷)+ (门楼牌号)+ (门楼详细地址)构成

	6
	库区类型
	DepotType
	Integer
	1
	取值范围从1-9，示范库（1），储备库（2），收纳库（3），其它（9）等。

	7
	设备鸟瞰图标号
	DeviceNumber
	String
	3
	各区需在设备鸟瞰图上标注采集设备序号，取值范围从001-999。

	8
	安装位置类型
	PositionType
	String
	2
	该点位所在的安装位置信息，取值范围从01-99，应具有唯一性、独立性：粮库大门（01），扦样机（02），化验室（03），结算室（04），地磅房（05），库区主干道（06），仓间监控（07），仓内（08），药品库（09），器材库（10），制高点（11），周界（12），其它（99）等。

	9
	设备功能类型
	FunctionType
	String
	8
	根据采集设备的类型进行区分，取值范围从01-99：固定枪机（01），球 机（02），车辆卡口（03），人脸抓拍机（04），高空（05），AR（06），，其它（99）等。多选各参数以“ /” 分隔 。

	10
	监视区域说明
	MonitorAreaDesc
	String
	256
	设备用途描述，如“库区出入监控”。

	11
	是否在线
	IsOnline
	String
	1
	0：在线；1离线
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